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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会(SAC/TC307)提出并归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
引    言

社区是人民群众生活的家园，也是综合减灾的重要前沿阵地。社区综合减灾公共信息标志是指设置于社区范围内，通过特定的视觉构型传递灾害风险、社区综合减灾资源、应急疏散线路等公共信息的系列标志。社区综合减灾公共信息标志的设置有助于增强社区防灾减灾意识，提升防灾避险和自救互救能力，在灾害来临时正确选择路线自发有序疏散逃生。 

本文件的制定遵循了坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变（“两个坚持、三个转变”）的防灾减灾救灾理念，落实《中华人民共和国突发事件应对法》《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》的相关要求，有助于推进社区综合减灾能力建设，进一步筑牢防灾减灾救灾的人民防线。
社区综合减灾公共信息标志
范围
本文件规定了社区综合减灾公共信息标志（以下简称标志）的类型、基本要求、设计、制作和设置的要求。
本文件适用于社区范围内综合减灾公共信息标志的设置、使用和管理。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2893.1  图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则 
GB 2894  安全色和安全标志

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 10001.1  公共信息图形符号 第1部分：通用符号
GB/T 15565  图形符号 术语
GB/T 15566.1  公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则
GB/T 20501.3  公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求 第3部分：平面示意图

GB/T 24354  公共地理信息通用地图符号
GB/T 26443  安全色和安全标志 安全标志的分类、性能和耐久性

GB/T 31521  公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求

GB/T 44014  应急避难场所  标志

QX/T 635  防雷安全标志
 术语和定义
GB/T 15565界定的以及下列术语和定义适用于本文件。


社区community
以一定数量的人口为主体，在居住过程中形成的具有特点文化、组织制度、生活方式和归属感的地域生活共同体。
注：目前我国社区的范围是居（村）民委员会的治理区域范围。
[来源：GB/T 31490.1-2015，2.1]
 
综合减灾  comprehensive disaster reduction
针对各种自然灾害的防灾、备灾、抗灾、救灾各个管理阶段，综合运用各类资源和多种手段，采取一系列措施减轻灾害风险及其造成的人员伤亡、财产损失以及对社会和环境的影响。

 
标志 sign

由呈现在衬底色和/或边框构成的几何形状中的符号形成的传递特定信息的视觉构型。

注：包括图形标志、文字标志及图形与文字的组合标志。
[来源：GB/T 15565-2020，3.1.1，有修改]

社区综合减灾公共信息标志 

public information signs of community comprehensive disaster reduction

设置于社区范围内，通过特定的视觉构型传递灾害风险、社区综合减灾资源、应急疏散线路等公共信息的系列标志。
  标志类型
社区综合减灾公共信息标志主要包括以下类型：

——警告标志； 
    ——场所标志； 

——导向标志；

    ——平面图标志。

   基本要求
社区综合减灾公共信息标志应在综合评估社区基本情况、易发自然灾害类型、易受灾害影响区域等基础上，因地制宜选择设置相应的警告标志、场所标志、导向标志及平面图标志等。也可根据实际需要增设文化宣传等其他相关类型标志。
社区综合减灾公共信息标志应规范、内容清晰、便于识别，与社区风貌相协调。
社区综合减灾公共信息标志设置位置应醒目、无遮挡、无安全隐患。
社区综合减灾公共信息标志应适时维护，出现标志字迹模糊、破损歪斜等情况时应及时更换。应定期对社区综合减灾公共信息标志设置需求进行评估，根据评估结果，移除或增设相应标志。 
 标志设计 

警告标志

社区灾害风险警告标志用于标明社区内易出现的自然灾害风险隐患的类型和位置。
社区常用的灾害风险警告标志包括当心洪涝、当心雷电、当心塌方、当心滑坡、当心泥石流、当心风暴潮、当心森林草原火灾、当心倒塌和当心落物等，具体标志参见附录A。
社区灾害风险警告标志设计型式应符合GB 2894中警告标志的要求，标志及辅助信息组合的型式符合GB/T 2893.1的要求。其中，当心雷电警告标志应符合QX/T 635的要求。
场所标志

社区综合减灾场所标志用于标明社区内各类综合减灾场所的位置。
社区常用的综合减灾场所标志包括社区应急指挥场所标志、社区应急物资储备场所标志、社区医疗救护场所标志、应急避难场所标志、社区临时安置场所标志、社区救援力量集结场所标志、社区培训体验场所标志等。
应急避难场所标志中的主标志、功能区标志、设施设备标志、出入口标志和避难场所内指向标志的图形符号、颜色、字体及尺寸应符合GB/T 44014的要求。
其他类型社区综合减灾场所标志可使用文字标志，由社区中英文名称与场所的中英文名称构成，可参照附录B。标志使用的字体、颜色、尺寸应根据社区需要进行设计。 
导向标志 

6.3.1  社区灾害疏散逃生的导向标志用于指明从当前位置向应急避难场所疏散的方向和距离。

6.3.2  标志型式应符合GB/T 44014中避难场所外指向标志的要求。

平面图标志

社区灾害风险与综合减灾图
社区灾害风险与综合减灾图用于综合展示社区内灾害风险种类及隐患点位置或区域、综合减灾场所位置、逃生疏散线路等信息。

社区灾害风险与综合减灾图应至少包括图名、主图、观察者位置、方向指示图标、图例、比例尺等基本要件，布局合理，主次分明。
图名：位于主图正上方，在标题栏居中，图名表示方法为“社区名称+灾害风险与综合减灾图”；

主图：应在社区行政区划版图上进行设计，内容包括但不限于：社区边界；社区主要道路、河流、山川等地理地貌信息；社区标志性建筑；自然灾害风险类型、灾害影响区域范围、应急避难场所等综合减灾场所位置和疏散线路等信息；
观察者位置：标示符号“●”，红色，辅以“您的位置”文字标示；

方向指示图标：用箭头指示北方，箭头前方标注文字“北”或大写英文字母“N”，位于主图的左上角或右上角；

图例：紧邻主图下方或左右两侧的侧下方；

比例尺：采用数字比例尺或线性比例尺表示。

图中所采用的图形符号应符合GB/T 10001.1、GB/T 24354、GB 2894、GB/T 44014的要求。

图中中文文字应使用黑体，英文文字使用Arial字体，数字使用阿拉伯数字。
图中图形符号、文字及衬底的颜色除特别说明外，可依据实际需要进行调整，与环境保持协调。
设计图示例可参见附录C。
疏散线路图

总体要求

社区灾害疏散线路图用于标明当前区域内向避难场所疏散的方向和线路，包括住宅小区（院落）疏散线路图、单元疏散线路图和散居住户疏散线路图。

疏散线路图设计除图名和主图内容外，其余要素设计应符合本文件6.4.1.2至6.4.1.5的要求。
住宅小区（院落）疏散线路图

住宅小区（院落）疏散线路图应符合以下要求：
图名：图名表示方法为“住宅小区（院落）名称+疏散线路图”；

主图：标示住宅小区（院落）边界、住宅小区（院落）内房屋、标志性建筑、住宅小区（院落）道路和出入口的平面布局。当住宅小区（院落）内有避难场所时，标示住宅小区（院落）内各单元至避难场所的指引线路；当住宅小区（院落）内无避难场所时，标示住宅小区（院落）内各单元至住宅小区（院落）出入口疏散指引线路以及小区外紧邻的街道等信息；设计图例参见附录D中D.1。 

单元疏散线路图

单元疏散线路图应符合以下要求：
图名：图名表示方法为“楼栋名称+单元名称+疏散线路图”； 

主图：标示住宅小区（院落）边界、住宅小区（院落）内房屋、标志性建筑、住宅小区（院落）道路和出入口的平面布局。当住宅小区（院落）内有避难场所时，标示从单元门口到住宅小区（院落）避难场所的疏散线路；当住宅小区（院落）内无避难场所时，标示从单元门口到住宅小区（院落）就近出口的疏散线路；设计图例参见附录D中D.2。 

散居住户疏散线路图

散居住户疏散线路图应符合以下要求：
图名：图名表示方法为“村组名称+散居住户疏散线路疏散图”； 

主图：标示山河地貌、容易发生的自然灾害名称和灾害影响区域、人群居住位置、避难场所位置、疏散线路等信息；设计图例参见附录D中D.3。

 标志制作和设置 

标志制作
应根据易发灾害类型和标志使用环境，按照GB/T 31521的相关要求选用环保、耐用、阻燃、防腐蚀并易于维护的制作材料。标志面板宜采用铝合金板、钢板或树脂类板材，支撑件宜采用防锈金属管材或棒材。
标志应采取照明、反光或自发光等方式，使灾害事故风险隐患点标志和应急避难场所标志具有夜间可视功能。对于夜间可视的标志，有照明场所的标志面板表面宜采用逆反射式，无照明场所宜采用发光式。 
存在触电风险的标志，应选用绝缘材料制作。标志内部未采取保护措施的电气设备的电气防护等级应不低于 GB 4208规定的IP23级；防水等级应达到符合 GB 4208规定的IPX5等级，或达到符合 GB 4208规定的IPX3等级,并同时增设一个或多个直径不低于5mm 的排水孔。

标志板制作的图形符号、文字和边框应清晰，不易脱落，无毛刺、孔洞。

标志制作尺寸大小可根据实际情况等比例缩放。

标志的支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀等缺陷。

标志设置

标志设置应符合GB/T 15566的要求，满足规范性、醒目性、一致性、协调性、系统性和安全性要求。各类标志的设置应合理布局、有机衔接，不应出现冲突。

室外标志和受风压影响的室内标志在安装地点应能够承受住作用在标志上的风载荷。在风载荷作用下,标志或标志部件不应导致标志任意部分的失效、脱落、倒塌等隐患。
警告标志应根据社区灾害风险评估结果，选择在灾害风险点附近易于观察的位置设置。

场所标志应设置在对应功能场所的主要出入口位置，其中救援力量集结点标志应设置在救援力量易于到达的室外开阔区域，如停车场、广场等。
导向标志选择在社区院落主要出入口、道路交叉口和相关场所的关键节点设置，导向信息应清晰无误、指引明确。应急避难场所外指向标志的设置方式应符合GB/T 44014的要求。
平面图标志应根据用途选择设置在社区居（村）民委员会办公场所、公园、广场、住宅小区（院落）出入口等社区居民主要活动区域和易于观察的位置。
疏散线路图的设置可与消防疏散图等综合考虑设置；散居住户疏散线路图设置在居民撤离到应急避难场所的主要路口。设置方向和位置应与图中所标示的观察者方位一致，如在图中观察者左侧的设施，在实际环境中也应位于观察者的左侧。
可结合社区自身条件设置综合减灾文化宣传场所开展综合减灾知识宣传，引导社区居民认识综合减灾标志。


（资料性）
社区常用灾害风险警告标志
社区常用灾害风险警告标志可参见表A.1。
社区常用灾害风险警告标志
	编号
	标志图形
	名称
	说明

	1
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	当心洪涝
Warning;

Flood zone
	易发生洪涝灾害（含山洪、内涝）的区域



	2
	[image: image2.png]



	当心雷电

Warning;

Lighting
	易遭受雷击的位置

	3
	[image: image3.png]



	当心塌方

Warning；

Collapse
	易受到塌方影响的区域 

	4
	[image: image4.png]



	当心滑坡
Warning；

Landslide zone
	易受到滑坡影响的区域

	5
	[image: image5.png]



	当心泥石流
Warning；

Debris flow zone
	易受到泥石流影响的区域


表A.1 （续）
	编号
	标志图形
	名称
	说明

	6
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	当心风暴潮 

Warning；
Storm surge hazard zone
	易受到风暴潮影响的区域

	7
	[image: image7.png]



	当心森林草原火灾
Warning；

Forest and grassland fire zone
	易发生森林火灾或草原火灾的区域

	8
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	当心倒塌

Warning；

Collapse of buildings or facilities
	易于因自然灾害导致建筑、设施倒塌，造成人员伤害的地点 

	9
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	当心落物

Warning；

Falling objects
	易发生落物危险的地点，如楼顶广告牌下方



（资料性）
社区综合减灾场所标志名称
社区综合减灾场所标志名称可参见表B.1。
社区综合减灾场所标志名称
	序号
	标志类型
	中文名称
	英文名称

	1
	社区应急指挥场所标志
	XX社区应急指挥办公室
	XX Community

Office of Emergengcy Command

	2
	社区应急物资储备场所标志
	XX社区应急物资储备点
	XX Community

Emergency Materials Reserve Spot

	3
	
	XX社区应急物资代储点
	XX Community

Emergency Materials Storage Spot

	4
	社区医疗救护场所标志
	XX社区应急医疗救护点
	XX Community

Emergency Medical Treatment Point

	5
	社区临时安置场所标志
	XX社区临时安置点
	XX Community
Temporary Resettlement Site

	6
	社区救援力量集结场所标志
	XX社区救援力量集结点
	XX Community

Rescue Assembly Point

	7
	社区培训体验场所标志
	XX社区培训室
	XX Community

Training Room

	8
	
	XX社区综合减灾体验室
	XX Community

Comprehensive Disaster Reduction Experience Room

	 注：社区可根据实际对场所具体名称进行调整，如“XX社区应急指挥办公室”也可调整为“XX社区应急指挥中心”等。



（资料性）
社区灾害风险与综合减灾图示例
社区灾害风险与综合减灾图示例参见图C.1、图C.2。
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 图C.1 社区灾害风险与综合减灾图（使用社区内应急避难场所）
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图C.2 社区灾害风险与综合减灾图（借用邻近社区应急避难场所）


（资料性）
疏散线路图示例
住宅小区（院落）疏散线路图平面图
住宅小区（院落）内有避难场所的疏散线路图设计示例参见图D.1。
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图D.1 住宅小区（院落）疏散线路图设计示例——住宅小区（院落）内有避难场所
住宅小区（院落）内无避难场所的疏散线路图设计示例参见图D.2。
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图D.2住宅小区（院落）疏散线路图设计示例——住宅小区（院落）内无避难场所
单元疏散线路图
住宅小区（院落）内有避难场所的单元疏散线路图设计示例参见图D.3。
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图D.3单元疏散线路图设计示例——住宅小区（院落）内有避难场所
住宅小区（院落）内无避难场所的单元疏散线路图设计示例参见图D.4。
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图D.4 单元疏散线路图设计示例——住宅小区（院落）内无避难场所
 散居住户疏散线路图
散居住户疏散线路图设计示例参见图D.5。 
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图D.5 散居住户疏散线路图设计示例
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编制说明

标准编制组

2025年2月8日

说 明

    1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框涂选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

    2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

    3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。
    4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

一、工作简况

（一）任务来源
根据国家标准化管理委员会印发《国家标准委关于下达2017年7月第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕77号）的要求，国家标准《社区综合减灾公共信息标识规范》的计划编号为20171213-T-314，SAC/TC307全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会为归口单位。

（二）制定背景
我国灾害种类多、发生频率高、分布地域广、造成损失重。近年来，自然灾害呈现多发频发态势，异常性和反常性更加突出，给群众生命和财产安全造成重大损失。社区是人民群众生活的家园，也是综合减灾的重要前沿阵地，做好社区综合减灾工作意义重大。实践证明，开展社区综合减灾标志建设，有助于增强社区防灾减灾意识，提升防灾避险和自救互救能力，在灾害来临时选择正确路线自发有序疏散逃生。目前，国家层面仅针对公共信息标志、安全标志、应急避难场所标志等颁布了有关标准，但针对社区综合减灾标准还缺乏分类、设计、设置等相关应用要求。

在总结国内外社区综合减灾的经验的基础上，为充分发挥标准化在社区综合减灾工作中的技术支持，成都市在全国率先出台了DB 510100/T 143-2015《社区（村）综合减灾公共信息标识建设规范》，通过对样本社区打造的实践经验，深化了对社区综合减灾标志应“如何有效集成减灾要素”、“如何科学设计”、“在哪里设置”的认识，基本掌握了各种形态下社区综合减灾标志建设的规律和方法。

（三）起草小组成员组成及所在单位

根据立项计划，成立由成都市应急管理局牵头负责本文件制订工作的标准起草工作组，应急管理部国家减灾中心、成都市标准化研究院等单位参加标准的制订工作。

（四）主要起草过程
1.初稿编制阶段

标准起草组查阅并研究国内外减灾领域相关著作、标志标准，调研海南、贵州、福建、湖北武汉、广东广州等省市关于社区综合减灾标志情况，确定了标准研制的技术路线，之后赴北京、上海、唐山、济南、青岛、杭州、武汉、舟山、福州、泉州、厦门、海口等城市开展社区综合减灾标志实地走访，了解综合减灾标志的设计和设置情况。在总结梳理调研情况，标准起草组根据前期调研情况，形成了标准草案。

2.意见征求阶段
标准起草组多次召开座谈会、讨论会、咨询会，与SAT/TC 307秘书处、专家讨论《社区综合减灾公共信息标识规范》并征求意见，进一步完善标准草案。根据专家意见和地方工作实际需要，将标准名称中的“标识规范”改为了“标志”，并上报至SAT/TC 307秘书处。

2024年7月，在成都召开标准工作推进会，明确新增标准起草组成员单位及标准编制工作推进有关事项。同月，标准起草组召开工作会议，认真研究修改意见并组织修改。

2024年9月，在北京召开标准研讨会，应急管理部综合减灾司、政策法规司、四川省应急管理厅、SAT/TC 307、标准编制单位代表以及来自国家标准技术审评中心、全国图形符号标准化技术委员会、中国地震应急搜救中心、中国标准化研究院、中国安全生产科学研究院、国家自然灾害防治研究院、北京师范大学等单位的专家参加会议，提出修改意见并组织修改。

2025年2月，召开标准专家咨询视频会议，应急管理部综合减灾司、SAT/TC 307、标准编制单位代表及来自中国地震应急搜救中心、国家标准技术审评中心、全国图形符号标准化技术委员会专家参加会议。会后标准编制单位形成了标准（征求意见稿）和编制说明，并通过SAT/TC 307形式审查。
标准编制原则、主要技术内容及其依据

（一）标准编制原则
1.本标准编制遵循了坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变（“两个坚持、三个转变”）的防灾减灾救灾理念，落实《中华人民共和国突发事件应对法》《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》和《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》的相关要求，

2.本标准格式符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。
（二）标准主要技术内容及确定依据
本标准共分为范围、规范性引用文件、术语和定义、标志类型、基本要求、标志设计、标志制作和设置等7个章节。

1.关于标准范围

本文件适用于社区范围内综合减灾公共信息标志的设置、使用和管理。社区是社会治理的基本单元，也是防灾减灾工作的前沿阵地，综合减灾标志系统的建立以社区为依托。本文件中的社区是指以一定数量的人口为主体，在居住过程中形成的具有特点文化、组织制度、生活方式和归属感的地域生活共同体，范围包括居（村）民委员会的治理区域。

2.关于术语和定义

本标准规定了“社区”、“综合减灾”、“标志”和“社区综合减灾公共信息标志”4个术语。

（1）社区

“社区”的定义引用了GB/T 31490.1-2015 《社区信息化 第1部分：总则》定义2.1。

（2）综合减灾

《中共中央　国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》中明确提出“坚持综合减灾，统筹抵御各种自然灾害……综合运用各类资源和多种手段，强化统筹协调，科学应对各种自然灾害”。GB/T 26376-2010 《自然灾害管理基本术语》术语2.3将“减灾”定义为“在灾害管理的各个阶段，采取一系列措施减轻灾害造成的人员伤亡、财产损失，以及灾害对社会和环境影响”。本标准将“综合减灾”定义为“针对各种自然灾害的防灾、备灾、抗灾、救灾各个管理阶段，综合运用各类资源和多种手段，采取一系列措施减轻灾害风险及其造成的人员伤亡、财产损失以及对社会和环境的影响”。

（3）标志

“标志”的定义在引用GB/T 15565-2020《图形符号 术语》中定义3.1.1的基础上，为与标准后续出现的图形标志、文字标志和组合标志相呼应，在定义中增加了注：“包括图形标志、文字标志及图形与文字的组合标志。”

（4）社区综合减灾公共信息标志

本标准从社区综合减灾公共信息标志发挥的作用和使用范围角度将其定义为“设置于社区范围内，通过特定的视觉构型传递灾害风险、社区综合减灾资源、应急疏散线路等公共信息的系列标志”。

3.关于标志类型


本标准对社区综合减灾涉及的标志进行了梳理，分为警告标志、场所标志、导向标志和平面图标志等4类，其中警告标志是提醒社区需注意的潜在灾害风险，场所标志便于掌握社区综合减灾资源分布状况，导向标志用于引导社区居民在紧急情况下选择正确路线疏散逃生，平面图标志是综合集成了上述三类标志有关内容，系统提供综合减灾公共信息。

关于基本要求

标志设置应当结合实际需求，此章节从标志系统管理的角度对标志设计、设置、维护提出了要求，旨在结合实际，关注解决不同社区面临的自然灾害风险不同、社区资源禀赋不同引起的问题。 
关于标志设计

（1）警告标志

本标准选择灾害风险发生地点能够预判，标志设置能够切实发挥警示作用的标志。

场所标志

综合减灾场所标志是为了标明社区中重要的防灾救灾场所的位置，便于社区掌握综合减灾资源相关信息并统筹调度安排。

导向标志

为使本标准与相关国家标准保持协调，导向标志设计直接引用了GB/T 44014-2024《应急避难场所  标志》中的要求。
（4）平面图标志

平面图标志集成了社区边界、水系、居民居住地、主要道路和标志性建筑、地貌等基础地理信息，灾害事故风险点空间分布及名称等灾害风险信息，应急避难场所名称、位置等疏散信息，社区内应急指挥场所、应急物资储备场所、医疗救护场所、临时安置场所标志、救援力量集结场所、培训体验场所所在位置信息，使群众通过一张图了解整个社区防灾减灾的概况。

对平面示意图的组成、区域形状、位置分布信息等提出了符合GB/T 20501.3的要求，公共地理信息通用地图符号符合GB/T 24354的要求。

6.关于标志制作和设置

标志制作体现社区的自主能动性，强调社区要结合自身灾害风险类型和标志的使用环境，选择相应的综合减灾标志和标志的制作材料。标志的制作材料推荐按照GB/T 31521的要求进行制作。

标志设置明确要遵循GB/T 15566.1-2020的相关设置要求，并按照警告标志、场所标志、导向标志、平面图标志分别提出设置要求。

7.关于附录

本标准共有4个附录，均为资料性附录。 
（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）
无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

本标准的制定实施将有利于社区开展综合减灾工作，有利于群众了解和掌握科学的避灾知识和技能，有利于救援力量有序到达相应的救援区域，提升疏散逃生效率，减少人员伤亡，具有很好的社会效益。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
日本工业标准JIS Z9098-2016《危害专用疏散引导标志系统》规定洪水灾害（洪水和积水泛滥）、砂土灾害（泥石流、山体滑坡、塌方）、风暴潮、大规模火灾等不同灾害发生时，人们向安全场所疏散时所使用的“不同”灾害疏散引导标志系统。

本标准设计主要基于我国自然灾害风险特点和社区综合减灾实际情况，针对社区层面提出标志的主要类型和相关基本要求。
以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
与有关法律、行政法规、标准关系

本标准遵循了《中华人民共和国突发事件应对法》《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》的相关要求，与有关国家标准、行业标准协调一致，无冲突。

配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）
无。
重大分歧意见的处理过程及依据
无。
作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
《中华人民共和国标准化法》第二条和第十条分别规定了国家标准分为强制性和推荐性，涉及“保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求”的标准应当为强制性国家标准。本标准是在全国范围内建立一套统一的社区综合减灾标志系统，有助于增强社区防灾减灾意识，提升防灾避险和自救互救能力，在灾害来临时选择正确路线自发有序疏散逃生，尚未达到强制性标准的条件，作为推荐性标准更为适宜。

标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

标准自发布日期至实施日期的过渡期为3个月。

与实施标准有关的政策措施

本标准发布实施后，由SAC/TC 307全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会组织开展标准宣贯工作，解读标准的目的和用途，引导各地区按照本标准的要求开展工作。开展标准的实施、监督、评价和改进活动，及时收集整理本标准实施过程中出现的问题，对标准的实施效果进行动态评估。
是否需要对外通报的建议及理由

否。

废止现行有关标准的建议

无。

涉及专利的有关说明 

无。

标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

其他应予说明的事项

无。




