ICS	13.100
CCS	E 09

中华人民共和国应急管理部 发 布 AQ XXXX-XXXX ××××-××-××实施 ×-××-××实施 ××××-××-××发布 海洋石油安全评价检测检验机构条件 Conditions of offshore oil safety evaluation, testing and inspection agency （征求意见稿） AQ 中华人民共和国安全生产行业标准

目次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本条件	2

4.1 通用条件	2

4.2 专项条件	3

5 运行条件	6

附 录 A （规范性） 海洋石油安全评价检测检验机构专业软件、设备配置条件	8

附 录 B （规范性） 海洋石油安全评价检测检验机构人员配置条件	12

附 录 C （规范性） 海洋石油安全评价检测检验机构质量管理体系（过程控制体系）基本要素	15

附 录 D （规范性） 海洋石油专业设备检测检验机构人员职业资格证书或能力认定证书取得要求	17

附 录 E （规范性） 海洋石油安全评价检测检验机构人员培训要求	21

附 录 F （规范性） 企业自主实施火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集要求	30

附 录 G （规范性） 火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集记录模板	31

参 考 文 献	39

前言

本文件的全部技术内容为强制性。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC 10）

技术归口及咨询。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

本文件为首次发布。

海洋石油安全评价检测检验机构条件

范围

本文件规定了海洋石油安全评价检测检验机构的基本条件和运行条件等要求。

本文件适用于从事海洋石油安全评价、生产设施发证检验、专业设备检测检验活动的技术服务机构。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ 2082—2025 海洋石油专业设备检测检验通则

AQ 8006—2026 安全生产检测检验机构能力的通用要求

JJG 693 可燃气体检测报警器

JJG 695 硫化氢气体检测仪检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

海洋石油安全评价检测检验机构 offshore oil safety evaluation, testing and inspection agency

海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构及专业设备检测检验机构等三类机构的总称。

主持工作负责人 presiding officer

海洋石油生产设施发证检验机构或专业设备检测检验机构中主持检测检验工作的负责人。

技术负责人 technical director

海洋石油安全评价检测检验机构中全面负责机构技术运作和提供技术支持的人员。

质量负责人 quality director

海洋石油生产设施发证检验机构或专业设备检测检验机构中全面负责建立、实施和保持质量管理体系的人员。

授权签字人 authorized signatory

由海洋石油生产设施发证检验机构或专业设备检测检验机构授权，负责批准签发授权范围内相关检测检验技术文件的人员。

过程控制负责人 director of process control

海洋石油安全评价机构中负责海洋石油安全评价项目过程控制的人员。

专职检验人员 full-time survey personnel

海洋石油生产设施发证检验机构中专门从事海洋石油生产设施发证检验的人员，包括设计审查和现场检验人员。

专业设备检测检验 special equipment testing and inspection

根据相关技术规范、标准对海洋石油专业设备安全状况所进行的符合性验证活动，一般包括设备安全风险识别、利用仪器或监测装置等获取设备安全风险相关数据、结合数据对设备安全状况进行判定等内容。

专业设备检验人员 qualified special equipment inspection personnel

海洋石油专业设备检测检验机构中从事专业设备安全风险识别、对设备安全状况进行判定的人员。

专业设备检测人员 qualified special equipment testing personnel

海洋石油专业设备检测检验机构中从事专业设备安全风险相关数据采集的人员。

基本条件

通用条件

机构

海洋石油安全评价检测检验机构应是在中华人民共和国注册的独立法人。

海洋石油安全评价检测检验机构应具有与所从事业务相适应的固定资产，不同业务类型机构的固定资产应符合本文件4.2的相应要求。

同一机构从事海洋石油安全评价、生产设施发证检验和专业设备检测检验活动中两种或者三种业务的，专职技术人员数量和固定资产不应重复计算。

法定代表人应出具知悉并承担海洋石油安全评价检测检验的法律责任、义务、权利和风险的承诺书。

海洋石油安全评价检测检验机构近三年内应无从事海洋石油安全评价检测检验活动的重大行政处罚和不良信用记录。

海洋石油安全评价检测检验机构应有本机构制定或采用的有关安全评价检测检验的规范、标准。

海洋石油安全评价检测检验机构应具有健全的内部管理制度，建立信息存档管理程序并严格执行，归档留存有关安全评价检测检验原始记录和报告。

海洋石油安全评价检测检验机构应具有正常运行并可以供公众查询机构信息的网站。

场所

海洋石油安全评价检测检验机构应具有与所从事业务相适应的固定工作场所，不同业务类型机构的场所应符合本文件4.2的相应要求。

海洋石油安全评价检测检验机构应配置存档相关文件的档案室，不同业务类型机构的档案室应符合本文件4.2的相应要求。

设备设施

海洋石油安全评价检测检验机构应具有与所从事业务相适应的检测检验仪器、专业软件、设备、设施和环境条件，不同业务类型机构的设备设施应符合本文件4.2的相应要求。

海洋石油安全评价检测检验机构专业软件、设备的最低配置应符合附录A的要求。

人员

海洋石油安全评价机构机构负责人、技术负责人、过程控制负责人等关键岗位人员互相之间不得兼任。海洋石油生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构应任命主持工作负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人等关键岗位人员，其中，主持工作负责人、技术负责人、质量负责人互相之间不得兼任。不同业务类型机构的关键岗位人员应符合本文件4.2的相应要求。

海洋石油安全评价检测检验机构中支撑基本条件的专职技术人员应具有相关专业技能，并与所在机构订立劳动合同，由该机构缴纳社会保险。专职技术人员包括本文件4.1.4.1规定的关键岗位人员以及本文件4.2.1.4、4.2.2.7、4.2.3.7、4.2.3.8和附录B规定的人员。

海洋石油安全评价检测检验机构应确保人员具备其负责的安全评价检测检验活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力。只有经过能力评价确认满足要求的人员才能授权其独立从事相关安全评价检测检验活动。

海洋石油安全评价检测检验机构中支撑基本条件的注册安全工程师职业资格专业类别应为化工安全或其他安全。

质量管理

海洋石油安全评价检测检验机构应建立与其业务相适应的质量管理体系（过程控制体系），其基本要素应符合附录C的要求。

海洋石油安全评价检测检验机构应定期审查和完善质量管理体系（过程控制体系），并确保其持续有效运行。

专项条件

海洋石油安全评价机构

海洋石油安全评价机构的固定资产不少于800万元；固定工作场所建筑面积不少于1000 m2，其中档案室面积不少于100 m2。

海洋石油安全评价机构负责人应为机构管理层成员。

海洋石油安全评价机构技术负责人由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉安全评价有关法律、法规、规章、标准、规范；

具备相关专业知识，熟悉安全评价相关技术和方法，能够解决安全评价过程中遇到的技术难题；

取得相关专业中级及以上注册安全工程师或一级安全评价师职业资格；

具有工程技术系列高级技术职称；

在海洋石油开采行业工作8年及以上；

从事安全评价工作6年及以上。

海洋石油安全评价机构过程控制负责人由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉安全评价有关法律、法规、规章、标准、规范；

取得相关专业中级及以上注册安全工程师或安全评价师职业资格；

具有工程技术系列中级及以上技术职称；

在海洋石油开采行业工作6年及以上；

从事安全评价工作4年及以上。

海洋石油安全评价机构应具有与业务相适应的专职技术人员，人数不少于25人，其中相关专业中级及以上注册安全工程师占比不低于30%。专职技术人员专业能力应覆盖海洋油气工程、储运、结构、机械、仪表、电气、材料/防腐、安全等专业，相关专业高级技术职称人员占比不低于30%（中级及以上注册安全工程师和高级技术职称人员比例之和不低于60%）。

海洋石油安全评价机构的专职技术人员配备应符合附录B的要求，每名专职技术人员被认定的专业能力不多于2项，且与从事的安全评价业务相适应。

专职技术人员应具有大学本科及以上学历，取得相关专业中级及以上注册安全工程师或安全评价师职业资格，具有海洋石油安全评价机构3年以上工作经历。其中，安全评价师职业资格是指安全评价师退出国家职业资格目录前取得的职业资格，以及根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好水平评价类技能人员职业资格退出目录有关工作的通知》（人社厅发 ﹝2020﹞ 80 号）要求取得的职业资格。

海洋石油生产设施发证检验机构

海洋石油生产设施发证检验机构的固定资产不少于1200万元；检验仪器、专业软件、设备、设施原值不低于1000万元；固定工作场所建筑面积不少于1200 m2，其中档案室面积不少于100 m2。

海洋石油生产设施发证检验机构主持工作负责人应为机构管理层成员，同时应满足下列要求：

熟悉发证检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

具有工程技术系列高级技术职称；

在海洋石油开采行业工作8年及以上。

海洋石油生产设施发证检验机构技术负责人应为机构管理层成员，由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉发证检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

具备相关专业知识，熟悉发证检验相关技术和方法，能够解决发证检验过程中遇到的技术难题；

具有工程技术系列高级技术职称；

从事发证检验技术或质量相关工作8年及以上。

海洋石油生产设施发证检验机构质量负责人应为机构管理层成员，由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉发证检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

接受过发证检验质量管理方面的专门培训，熟悉发证检验的质量管理工作；

具有工程技术系列高级技术职称；

从事发证检验技术或质量相关工作8年及以上。

海洋石油生产设施发证检验机构授权签字人由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉发证检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

掌握所承担签字领域的发证检验技术；

熟悉和掌握授权范围内发证检验的要求；

熟悉管理体系中的有关职责和权限；

熟悉发证检验证书签发程序，具备对发证检验数据、结果做出评价的能力；

具有工程技术系列高级技术职称；

从事发证检验工作5年及以上。

海洋石油生产设施发证检验机构应配置授权签字人，并建立授权签字人管理程序，明确授权签字人的授权管理要求。

从事海洋石油生产设施发证检验的专职技术人员不少于80人，应满足以下要求：

相关专业中级及以上注册安全工程师、中级及以上技术职称和高级技术职称人员占比分别不低于30%、50%和30%；

有50名及以上专职检验人员，其中至少有20名高级技术职称人员，至少有10名设计审查人员。

现场检验人员应具有大学专科及以上学历或应有10年以上相关专业现场检验经历。

现场检验人员在满足本文件4.2.2.8要求的基础上，还应具有海洋石油生产设施发证检验机构2年以上工作经历。

设计审查人员应具有大学本科及以上学历，具有海洋石油生产设施发证检验机构2年以上工作经历。

海洋石油生产设施发证检验机构应有与从事业务相适应的检验能力，其中各专业人员配置应符合附录B的要求。

海洋石油专业设备检测检验机构

海洋石油专业设备检测检验机构的固定资产不少于1200万元；检测检验仪器、设备、设施原值不低于1000万元；固定工作场所建筑面积不少于1200 m2，其中用于检验、试验及相关配套场所面积不少于400 m2，档案室面积不少于100 m2。

海洋石油专业设备检测检验机构主持工作负责人应为机构管理层成员，同时满足下列要求：

熟悉专业设备检测检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

具有工程技术系列高级技术职称；

在海洋石油开采行业工作8年及以上。

海洋石油专业设备检测检验机构技术负责人应为机构管理层成员，由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉专业设备检测检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

具备相关专业知识，熟悉专业设备检测检验相关技术和方法，能够解决专业设备检测检验过程中遇到的技术难题；

具有工程技术系列高级技术职称；

从事专业设备检测检验技术或质量相关工作8年及以上。

海洋石油专业设备检测检验机构质量负责人应为机构管理层成员，由机构任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉专业设备检测检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

接受过专业设备检测检验质量管理方面的专门培训，熟悉专业设备检测检验的质量管理工作；

具有工程技术系列高级技术职称；

从事专业设备检测检验技术或质量相关工作8年及以上。

海洋石油专业设备检测检验机构授权签字人由机构从其专业设备检验人员中任命并报有关主管部门备案，同时应满足下列要求：

熟悉专业设备检测检验的有关法律、法规、规章、标准、规范；

具有工程技术系列高级技术职称；

掌握所承担签字领域的专业设备检测检验技术；

熟悉和掌握授权范围内专业设备检测检验的要求；

熟悉管理体系中的有关职责和权限；

熟悉专业设备检测检验报告签发程序，具备对专业设备检测检验数据、结果做出评价的能力；

从事专业设备检测检验工作5年及以上。

海洋石油专业设备检测检验机构应为涉及的业务配备对应的授权签字人并建立授权签字人管理程序，明确授权签字人的授权管理要求。

海洋石油专业设备检测检验机构应有与业务相适应的专业设备检验人员和专业设备检测人员，并且具有附录D规定的相应职业资格证书或能力认定证书。承担单一中类专业设备检测检验业务的，其专业设备检验人员和专业设备检测人员总数不少于25人，每增加一个中类专业设备检测检验业务，相应人员至少增加3人，且人员配置应符合附录B的要求。

海洋石油专业设备检测检验机构的主持工作负责人、技术负责人、质量负责人中，至少一人应取得相关专业中级及以上注册安全工程师；专业设备检验人员中，相关专业中级及以上技术职称人员比例不低于50%，且相关专业高级技术职称人员比例不低于30%，其中技师资格可等同于中级技术职称，高级技师资格可等同于高级技术职称。

专业设备检验人员和专业设备检测人员应具有大学专科及以上学历或应有10年以上相关专业现场检测检验经历。

专业设备检验人员和专业设备检测人员在满足本文件4.2.3.9要求的基础上，还应具有海洋石油专业设备检测检验机构2年以上工作经历。

海洋石油专业设备检测检验机构的采油（气）树、海上锅炉、海上压力容器等18个中类专业设备的检验人员以及射线检测、超声检测、磁粉检测等8类专业设备检测人员应取得证明其技术能力的职业资格证书或能力认定证书，以上人员取证应符合附录D的要求。

海洋石油专业设备检测检验机构应以中类专业设备为标准为涉及的业务独立配置检测检验设备，其中同一大类专业设备可共用其所属中类专业设备的检测检验设备。

专业设备检验人员可兼任不同中类专业设备的检验人员，但不应超过5个中类专业设备。专业设备检测人员可兼任各中类专业设备的检测人员。

运行条件

海洋石油安全评价检测检验机构应持续满足本文件第4章的要求。

海洋石油安全评价机构的专职技术人员、海洋石油生产设施发证检验机构的专职检验人员、海洋石油专业设备检测检验机构的专业设备检验人员以及交流电磁场检测人员均应经专门培训合格后方可从事相关工作，培训应满足附录E的要求，其中本文件4.2.3.11规定的专业设备检验人员和专业设备检测人员应保持相应职业资格证书或能力认定证书有效。

在资质有效期内，海洋石油安全评价检测检验机构的每类资质至少应取得5项对应的工作业绩。

海洋石油安全评价检测检验机构的安全评价检测检验过程和报告应符合有关技术标准要求，档案记录完整。

海洋石油安全评价检测检验机构应每年对本机构从业情况进行总结，编制年度总结报告，留档备查。年度总结报告应至少包括以下内容：

年度工作业绩总结；

相关标准规范的检查、更新情况；

质量管理体系（过程控制体系）运行评审情况；

设备以及软件的更新、维护情况；

人员的变更情况；

机构的变更情况；

外部检查问题及整改情况。

海洋石油安全评价检测检验机构应按照AQ 8006-2026中5.1.4、5.1.5的要求建立和保持人员管理程序，并建立人员技术档案。

涉及海洋石油安全评价检测检验活动的海洋石油安全评价检测检验机构专职技术人员不得同时在其他机构兼职。

海洋石油安全评价检测检验人员应每年参加安全评价检测检验技术和质量管理体系（过程控制体系）培训，培训学时不少于24学时，其中，海洋平台结构、单点系泊结构、救生艇、救助艇、救生筏、系物、被系物、载人吊篮等8个中类专业设备的检验人员以及交流电磁场检测人员年度检测检验技术培训应满足附录E中相应培训内容、考核方式的要求，且培训学时为16学时。

海洋石油安全评价检测检验机构的下列人员应每5年经专门培训合格，培训应满足附录E的要求。

海洋石油安全评价机构的专职技术人员；

海洋石油生产设施发证检验机构的专职检验人员；

海洋石油专业设备检测检验机构中海洋平台结构、单点系泊结构、救生艇、救助艇、救生筏、系物、被系物、载人吊篮等8个中类专业设备的检验人员；

海洋石油专业设备检测检验机构的交流电磁场检测人员。

应用于海洋石油安全评价活动和发证检验活动的计算、分析及管理软件的更新应与行业整体水平保持一致，应用于海洋石油专业设备检测检验活动的检测检验仪器、设备应按要求定期进行检定、校准或核查。

海洋石油安全评价检测检验机构租借软件、仪器或设备开展安全评价检测检验活动时，应有合法的租借合同。对租借的软件、仪器或设备具有完全、独立的使用权和支配权，且租借期间不应与其他机构共用，租借软件、仪器或设备应由海洋石油安全评价检测检验机构人员操作、维护，并对使用环境和储存条件进行控制，海洋石油安全评价检测检验机构应具有此方面的规定并能够有效实施。

海洋石油安全评价机构的安全现状评价存档文件应至少保存6年；海洋石油安全评价机构的安全预评价和安全验收评价存档文件以及生产设施发证检验机构的存档文件应至少保存至相关设施弃置后2年；海洋石油专业设备检测检验机构的存档文件应至少保存6年，且至少覆盖1个完整的定期检测检验周期。

专业设备检验人员应为海洋石油专业设备检测检验机构所属专职技术人员，专业设备检验工作应由上述人员完成。

海洋石油专业设备检测检验机构雇用人员从事专业设备检测工作时，机构应确保雇用人员符合国家相关规定，上述人员应按照管理体系文件要求工作且受到监督，满足本文件4.2.3.9、4.2.3.10、表D.2规定的专业设备检测人员学历、工作经历、职业资格证书或能力认定证书等要求。

所有可能影响专业设备检测检验活动的人员，无论是内部还是外部人员，应行为公正、有能力并按照海洋石油专业设备检测检验机构管理体系要求工作。海洋石油专业设备检测检验机构不应以影响检测检验结果的方式向涉及专业设备检测检验活动的人员支付薪酬。

作业者或承包者利用仪器或监测装置自主开展火灾和可燃气体探测报警及控制系统安全风险相关数据采集工作应满足以下条件：

对数据采集人员进行规范性培训考核；

配置满足附录F要求的管理基础、人员、检测设备及标准物质、技术体系；

建立标准化作业文件和针对性质量控制体系；

数据采集记录经数据采集人员、审核人员、批准人员等三级签字，数据采集记录模板应符合附录G的要求。

作业者或承包者应将数据采集记录提交给专业设备检测检验机构，并对数据的真实性负责；专业设备检测检验机构对数据评估分析结果负责，综合评估后出具检测检验报告，其中数据采集记录应作为检测检验报告的附件。

（规范性）
海洋石油安全评价检测检验机构专业软件、设备配置条件

海洋石油安全评价机构专业软件的配置应不低于表A.1的要求；海洋石油生产设施发证检验机构专业软件的配置应不低于表A.2的要求；海洋石油专业设备检测检验机构应为涉及的业务配置对应的检测检验设备，其设备配置应不低于表A.3的要求。

表A.1海洋石油安全评价机构专业软件配置条件

专业软件	数量
火灾爆炸扩散定量风险评估软件	1套
流体仿真软件	1套

表A.2海洋石油生产设施发证检验机构专业软件配置条件

专业软件	数量
结构计算校核软件	1套
水动力分析软件	1套
稳性分析软件	1套
系泊/立管运动分析软件	1套
水动力分析软件、稳性分析软件、系泊/立管运动分析软件仅适用于从事单点系泊和浮式生产储油装置检验业务的海洋石油生产设施发证检验机构。

表A.3海洋石油专业设备检测检验机构设备配置条件

大类专业设备	中类专业设备	检测检验设备配置
海上结构	海洋平台结构	交流电磁场检测仪2台 超声波测厚仪2台 超声检测仪2台 磁粉检测仪2台 水下电位仪2台 水下测厚仪2台 水下磁粉检测仪2台 潜水设备2组a或作业级遥控潜水器2台‌
单点系泊结构	交流电磁场检测仪2台 超声波测厚仪2台 超声检测仪2台 磁粉检测仪2台 水下电位仪2台 水下测厚仪2台 水下磁粉检测仪2台 潜水设备2组或作业级遥控潜水器2台
采油设备	采油（气）树	超声波测厚仪2台 ‌超声检测仪2台 磁粉检测仪2台‌
海上锅炉和压力容器	海上锅炉	除承压类基本配置b外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 高温测厚仪2台 温度校验炉2台 压力校验仪2台 可燃气体分析设备2台 测氧仪2台 测温仪2台

表A.3 海洋石油专业设备检测检验机构设备配置条件（续）

大类专业设备	中类专业设备	检测检验设备配置
海上锅炉和压力容器	海上压力容器	一、对于固定式压力容器检测检验，除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备： 高温测厚仪2台 可燃气体分析设备2台 测氧仪2台 测温仪2台 二、如对固定式压力容器实施基于风险的检测检验，除固定式压力容器检测检验的配置外，还应配置以下或者达到同等要求的设备： 脉冲涡流测厚仪或者超声波导波检测设备1台 相控阵设备1台 满足要求的基于风险的检测检验分析软件 三、对于固定式气瓶的检测检验，除承压类基本配置外，还应配置或者达到与其所承担气瓶检测检验项目相适应的通用条件和专项条件(以下设备、设施均为1台套)： 通用条件： （1）满足检验工作需要的量具；（2）可燃气体分析设备；（3）残气、残液回收或处理装置；（4）瓶阀自动装卸机，更换、拆卸阀门及其附件的工作台、工装、卡具；（5）外表面处理装置，包括清理、除锈、喷涂等装置；（6）起重设备；（7）气瓶阀门气密性试验装置；（8）报废气瓶消除使用功能设施。 专项条件： a）钢质无缝气瓶 （1）检验底座深度的量具和工具、250g左右的铜锤；（2）水压试验装置(禁油气瓶必须配置专用试压装置)；（3）气瓶自动或者机械倒水装置；（4）内表面处理装置，包括内壁蒸汽吹扫或者清洗、脱脂装置，内部干燥装置；（5）气密性试验装置。 b）钢质焊接气瓶 （1）检验底座深度的量具和工具、焊缝检验尺、250g左右的铜锤；（2）水压试验装置(禁油气瓶必须配置专用试压装置)；（3）气瓶自动或者机械倒水装置；（4）内表面处理装置，包括内壁蒸汽吹扫或者清洗、脱脂装置，内部干燥装置；（5）气密性试验装置。
海上压力管道	一、对于海上压力管道检测检验，除承压类基本配置外，还应配置以下或者达到同等要求的设备： 高温测厚仪2台 可燃气体分析设备2台 测温仪2台 二、如对海上压力管道实施基于风险的检测检验，除海上压力管道检测检验的配置外，还应配置以下或者达到同等要求的设备： 脉冲涡流测厚仪或者超声波导波检测设备1台 相控阵设备1台 满足要求的基于风险的检测检验分析软件

表A.3 海洋石油专业设备检测检验机构设备配置条件（续）

大类专业设备	中类专业设备	检测检验设备配置
钻井和修井设备	钻机	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 应变采集设备1套
修井机	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 应变采集设备1套
井控系统	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台
起重和升降设备	起重机	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 钢丝绳检测仪2台 试重设备2套 便携式激光测距仪2台 数字万用表2台
升降栈桥	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 钢丝绳检测仪2台 试重设备2套
升降机	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 钢丝绳检测仪2台 试重设备2套 便携式激光测距仪2台 数字万用表2台
电梯	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 钢丝绳检测仪2台 转速表或者速度检测仪2台 照度计2台 温湿度计2台 限速器动作速度测试设备1台 电梯振动及起制动加减速度测量仪1台 导轨垂直度测量仪1台
火灾和可燃气体探测报警及控制系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统	有证气体标准物质1套c
火灾自动报警系统	火灾探测器（感温、感烟）检测设备2套 火焰测试灯2台
安全阀	安全阀	安全阀离线检验装置2套 安全阀在线检验装置1套 安全阀手动或自动研磨设备2套
呼吸阀	呼吸阀离线检验装置2套
救生设备	救生艇	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 救生艇试重设备2套
救助艇	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 救助艇试重设备2套
救生筏	试重袋3个 电子秤1台 钢瓶固定设备1台 压力表4块 吸尘器1台 打包机1台

表A.3 海洋石油专业设备检测检验机构设备配置条件（续）

大类专业设备	中类专业设备	检测检验设备配置
消防器材	固定式灭火系统	钢瓶水压试验机1台 超声波测厚仪2台 超声检测仪2台 磁粉检测仪2台 移动式压力试验机1台
钢丝绳等系物及被系物	系物	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台
被系物	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 试重设备1套
载人吊篮	超声波测厚仪2台 磁粉检测仪2台 试重设备1套
电气仪表	防爆电气设备	防爆型万用表2台 绝缘电阻测试仪2台 防爆型接地电阻测试仪2台 防爆型钳形电流表2台 便携式可燃气体检测仪2台 防爆型红外测温仪2台
安全监测仪表	压力标准器2套 电测量仪表2台 压力源2台 温度标准器2套 恒温设备2台 回路校验仪2台
注1：本表中的大类专业设备、中类专业设备依据AQ 2082-2025附录A的规定进行分类。 注2：水下电位仪、水下测厚仪、水下磁粉检测仪、潜水设备、作业级遥控潜水器仅适用于从事海上结构水下部分检测检验业务的海洋石油专业设备检测检验机构。
1组潜水设备至少包括1台潜水减压舱、1台潜水中央控室、1台潜水供气系统、1台潜水吊放系统、5套潜水头盔或面罩、5套潜水脐带、5套潜水录像设备。 承压类基本配置包括超声波测厚仪2台、便携式定量光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪(具有数码图像处理功能)1台、超声检测仪2台、射线探伤装置2台、磁粉检测仪2台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。 1套有证气体标准物质包括空气中甲烷气体标准物质、氮中硫化氢气体标准物质、氮中一氧化碳气体标准物质、氮中二氧化碳气体标准物质、氮中氧气标准物质等。

（规范性）
海洋石油安全评价检测检验机构人员配置条件

海洋石油安全评价机构专职技术人员的配置应符合表B.1的要求；海洋石油生产设施发证检验机构专职检验人员的配置应符合表B.2的要求；海洋石油专业设备检测检验机构应为涉及的业务配置对应的专业设备检验人员和专业设备检测人员，其人员配置应符合表B.3的要求。

表B.1海洋石油安全评价机构专职技术人员配置条件

专业能力	相关学科基础专业	最低人员配置
海洋油气工程	海洋油气工程/石油工程/石油与天然气工程	2人
储运	石油储运/石油天然气储运工程/油气储运工程/化学工程与工艺	1人
结构	船舶与海洋工程/结构工程/海洋工程/工程力学	2人
机械	机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/高分子材料加工机械/设备工程与管理/化工设备与机械/机械设计制造及其自动化/过程装备与控制工程/矿业机械/化工机械/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程	1人
仪表	自动控制/工业自动化/生产过程自动化/自动化/计算机及应用/自动控制/自动化仪表和设备/智能监控系统	1人
电气	电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电器/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/电气工程及其自动化/自动化/电力系统及其自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制	1人
材料/防腐	腐蚀与防护/材料科学与工程/高分子材料与工程/材料物理/材料化学/金属材料工程/冶金工程	1人
安全	安全工程/安全技术及工程/安全科学与工程/应急技术与管理/职业卫生工程/消防工程/核生化消防	2人
注1：本表收录的基础专业依据教育部1993年、1998年、2012年和2023年颁布的《普通高等学校本科专业目录》。经有关主管机构认可的海外学历学位证明、研究生招生专业等参照执行。因专业调整变化等原因造成专业名称不完全对应的，可按相近原则进行认定。 注2：安全评价人员专业能力通过普通高等院校学历、学位证书，中级及以上技术职称或学术专著、科技发明、标准、科技进步奖、论文等予以认定。学术专著是指正式出版的原创著作；科技发明是指已获得授权的国家发明专利；标准是指正式发布且现行有效的国家标准、行业标准或地方标准；科技进步奖是指国家或省部级科技进步奖；论文是指以第一或第二作者身份发表核心期刊论文1篇及以上。

表B.2海洋石油生产设施发证检验机构专职检验人员配置条件

专业方向	专业能力	最低人员配置
现场检验	设计审查
结构与防腐	总体	3人	1人
结构	6人	1人
舾装	3人	1人
防腐	3人	1人
机械与工艺	机械（含配管）	6人	1人
工艺	3人	1人
通风	3人	1人
安全	3人	1人
电气与仪表	电气	5人	1人
仪表	3人	1人
通信	2人

表B.3海洋石油专业设备检测检验机构人员配置条件

大类专业设备	中类专业设备	最低人员配置
海上结构	海洋平台结构	海洋平台结构检验人员4人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项 交流电磁场检测人员2人项 水下磁粉检测人员2人项 水下目视检测人员2人项 水下测厚人员2人项
单点系泊结构	单点系泊结构检验人员4人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项 交流电磁场检测人员2人项 水下磁粉检测人员2人项 水下目视检测人员2人项 水下测厚人员2人项
采油设备	采油（气）树	采油（气）树检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
海上锅炉和压力容器	海上锅炉	海上锅炉检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项 射线检测人员2人项
海上压力容器	海上压力容器检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项 射线检测人员2人项
海上压力管道	海上压力管道检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项 射线检测人员2人项
钻井和修井设备	钻机	钻修井机检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
修井机	钻修井机检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
井控系统	井控系统检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
起重和升降设备	起重机	起重机检验人员2人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项

表B.3 专业设备检测检验机构人员配置条件（续）

大类专业设备	中类专业设备	最低人员配置
起重和升降设备	升降栈桥	升降栈桥检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
升降机	升降机检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
电梯	电梯检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
火灾和可燃气体探测报警及控制系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统检验人员3人
火灾自动报警系统	火灾自动报警系统检验人员3人
安全阀	安全阀	安全阀检验人员3人
呼吸阀	呼吸阀检验人员3人
救生设备	救生艇	救生艇/救助艇检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
救助艇	救生艇/救助艇检验人员2人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
救生筏	救生筏检验人员2人
消防器材	固定式灭火系统	固定式灭火系统检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 固定式灭火系统检测人员2人项
钢丝绳等系物及被系物	系物	系物/被系物检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
被系物	系物/被系物检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
载人吊篮	载人吊篮检验人员3人 超声检测人员2人项 磁粉检测人员2人项 渗透检测人员2人项
电气仪表	防爆电气设备	防爆电气设备检验人员3人
安全监测仪表	安全监测仪表检验人员3人
注1：本表中的大类专业设备、中类专业设备依据AQ 2082-2025附录A的规定进行分类。 注2：从事海上结构检测检验业务的海洋石油专业设备检测检验机构，如采用作业级遥控潜水器作业，还应配备遥控潜水器操作人员2人项。 注3：水下磁粉检测人员、水下目视检测人员、水下测厚人员、遥控潜水器操作人员仅适用于从事海上结构水下部分检测检验业务的海洋石油专业设备检测检验机构。

（规范性）
海洋石油安全评价检测检验机构质量管理体系（过程控制体系）基本要素

基本要求

海洋石油安全评价检测检验机构应结合承担的安全评价检测检验项目特性和本单位实际情况，按照以下要求建立质量管理体系（过程控制体系）：

建立、实施、保持并且持续改进质量管理体系（过程控制体系），并且与安全评价检测检验活动和自身特点相适应；

确保独立行使过程控制、监督和控制的权限；

覆盖安全评价检测检验机构的所有过程、要素和领域；

形成文件，并且在安全评价检测检验机构内得到贯彻和执行。

质量管理体系（过程控制体系）

一般要求

质量管理体系（过程控制体系）文件应由以下文件构成：

质量手册；

程序文件；

作业指导书；

记录表格；

与安全评价检测检验有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、主管部门文函等外来文件。

文件控制

应建立文件控制程序，包括文件的类别、编制审批、唯一性标识、发放控制、归档保管、定期评审和更改控制。

记录（信息）控制

海洋石油生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构应建立和实施记录（信息）控制程序，对质量管理体系建立及实施过程、安全评价检测检验过程中形成的记录（信息）进行控制。

管理职责

应明确质量方针和质量目标，并与机构宗旨和性质相适应，满足主管部门和客户要求。

应建立组织结构，明确技术负责人和质量负责人（过程控制负责人）的职责，以及技术人员的配备和管理。

海洋石油生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构应建立和实施管理评审控制程序，机构主持工作负责人应每年至少组织一次管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

资源管理

人员管理应包括任职条件确认、岗位职责明确、技术和质量管理培训、考核评价和执业档案建立。

检测检验设备管理应包括设备台账建立、保存条件、检定/校准或核查台账、操作规程和设备档案管理。

软件管理应包括软件台账建立、更新维护记录。

安全评价检测检验实施

海洋石油生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构应建立任务控制程序，明确任务来源、接收方式、客户条件告知和合同评审。

海洋石油生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构应建立检测检验方法控制程序，明确使用有关法律、法规、规章和安全技术规范规定的检测检验方法，对未规定的方法进行技术评审和验证。

海洋石油安全评价机构应建立过程控制程序，明确安全评价相关活动的流程、方法和管理要求，覆盖海洋石油安全评价机构日常评价工作管理和评价项目实施过程的各个环节。

监督与改进

应建立内部审核控制程序，每年至少进行一次，覆盖所有要素和部门，及时采取纠正措施，并出具内部审核报告。

应建立不符合项控制程序，对不符合项的严重性进行评价，采取纠正措施，并验证纠正措施的有效性。

（规范性）
海洋石油专业设备检测检验机构人员职业资格证书或能力认定证书取得要求

专业设备检验人员和专业设备检测人员应取得相应职业资格证书或能力认定证书，其中专业设备检验人员取证应符合表D.1的要求，专业设备检测人员取证应符合表D.2的要求。

表D.1专业设备检验人员取证要求

大类专业设备	中类专业设备	专业设备检验人员	相关行业检验人员职业资格证书或能力认定证书	发证单位
海上结构	海洋平台结构	海洋平台结构检验人员	/	/
单点系泊结构	单点系泊结构检验人员	/	/
采油设备	采油（气）树	采油（气）树检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：压力管道检验员/压力管道检验师	压力管道检验员：省级特种设备安全监管部门 压力管道检验师：国家市场监督管理总局
海上锅炉和压力容器	海上锅炉	海上锅炉检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：锅炉检验员/锅炉检验师	锅炉检验员：省级特种设备安全监管部门 锅炉检验师：国家市场监督管理总局
海上压力容器	海上压力容器检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：压力容器检验员/压力容器检验师	压力容器检验员：省级特种设备安全监管部门 压力容器检验师：国家市场监督管理总局
海上压力管道	海上压力管道检验 人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：压力管道检验员/压力管道检验师	压力管道检验员：省级特种设备安全监管部门 压力管道检验师：国家市场监督管理总局
钻井和修井设备	钻机	钻修井机检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：起重机械检验员/起重机械检验师	起重机械检验员：省级特种设备安全监管部门 起重机械检验师：国家市场监督管理总局
修井机	钻修井机检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：起重机械检验员/起重机械检验师	起重机械检验员：省级特种设备安全监管部门 起重机械检验师：国家市场监督管理总局
井控系统	井控系统检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：压力容器检验员/压力容器检验师	压力容器检验员：省级特种设备安全监管部门 压力容器检验师：国家市场监督管理总局

表D.1专业设备检验人员取证要求（续）

大类专业设备	中类专业设备	专业设备检验人员	相关行业检验人员职业资格证书或能力认定证书	发证单位
起重和升降设备	起重机	起重机检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：起重机械检验员/起重机械检验师	起重机械检验员：省级特种设备安全监管部门 起重机械检验师：国家市场监督管理总局
升降栈桥	升降栈桥检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：起重机械检验员/起重机械检验师	起重机械检验员：省级特种设备安全监管部门 起重机械检验师：国家市场监督管理总局
升降机	升降机检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：起重机械检验员/起重机械检验师	起重机械检验员：省级特种设备安全监管部门 起重机械检验师：国家市场监督管理总局
电梯	电梯检验人员	特种设备检验检测人员证（检验人员）：电梯检验员/电梯检验师	电梯检验员：省级特种设备安全监管部门 电梯检验师：国家市场监督管理总局
火灾和可燃气体探测报警及控制系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统检验人员	计量类证书或消防类证书，其中计量类证书为注册计量师或原计量检定员证或计量标准规程考核合格证明/证书；消防类证书为一级注册消防工程师或二级注册消防工程师	注册计量师：省级市场监督管理部门 原计量检定员证：县级以上市场监督管理部门 计量标准规程考核合格证明/证书：中国计量协会、省市级计量学会/协会 一级注册消防工程师：人力资源和社会保障部、应急管理部 二级注册消防工程师：省级人力资源社会保障部门、省级消防救援机构
火灾自动报警系统	火灾自动报警系统检验人员	计量类证书或消防类证书，其中计量类证书为注册计量师或原计量检定员证或计量标准规程考核合格证明/证书；消防类证书为一级注册消防工程师或二级注册消防工程师	注册计量师：省级市场监督管理部门 原计量检定员证：县级以上市场监督管理部门 计量标准规程考核合格证明/证书：中国计量协会、省市级计量学会/协会 一级注册消防工程师：人力资源和社会保障部、应急管理部 二级注册消防工程师：省级人力资源社会保障部门、省级消防救援机构
安全阀	安全阀	安全阀检验人员	特种设备安全管理和作业人员证（安全阀校验）	县级以上地方市场监督管理部门
呼吸阀	呼吸阀检验人员	常压储罐安全附件检验员评价证书	中国特种设备检验协会
救生设备	救生艇	救生艇/救助艇检验人员	/	/
救助艇	救生艇/救助艇检验人员	/	/
救生筏	救生筏检验人员	/	/

表D.1专业设备检验人员取证要求（续）

大类专业设备	中类专业设备	专业设备检验人员	相关行业检验人员职业资格证书或能力认定证书	发证单位
消防器材	固定式灭火系统	固定式灭火系统检验人员	一级注册消防工程师或二级注册消防工程师	一级注册消防工程师：人力资源和社会保障部、应急管理部 二级注册消防工程师：省级人力资源社会保障部门、省级消防救援机构
钢丝绳等系物及被系物	系物	系物/被系物检验人员	/	/
被系物	系物/被系物检验人员	/	/
载人吊篮	载人吊篮检验人员	/	/
电气仪表	防爆电气设备	防爆电气设备检验人员	特种作业操作证：防爆电气作业	省级应急管理部门
安全监测仪表	安全监测仪表检验人员	注册计量师或原计量检定员证或计量标准规程考核合格证明/证书	注册计量师：省级市场监督管理部门 原计量检定员证：县级以上市场监督管理部门 计量标准规程考核合格证明/证书：中国计量协会、省市级计量学会/协会
注：本表中的大类专业设备、中类专业设备依据AQ 2082-2025附录A的规定进行分类。

表D.2专业设备检测人员取证要求

专业设备检测人员	相关行业检测人员职业资格证书或能力认定证书	发证单位
射线检测人员	特种设备检验检测人员证（无损检测人员）：射线检测人员/中国机械工程学会无损检测学会证书：射线检测人员/中国船级社无损检测人员水平认证证书：射线检测人员	省级特种设备安全监管部门/国家市场监督管理总局/中国机械工程学会无损检测学会/中国船级社
超声检测人员	特种设备检验检测人员证（无损检测人员）：超声检测人员/中国机械工程学会无损检测学会证书：超声检测人员/中国船级社无损检测人员水平认证证书：超声检测人员	省级特种设备安全监管部门/国家市场监督管理总局/中国机械工程学会无损检测学会/中国船级社
磁粉检测人员	特种设备检验检测人员证（无损检测人员）：磁粉检测人员/中国机械工程学会无损检测学会证书：磁粉检测人员/中国船级社无损检测人员水平认证证书：磁粉检测人员	省级特种设备安全监管部门/国家市场监督管理总局/中国机械工程学会无损检测学会/中国船级社
渗透检测人员	特种设备检验检测人员证（无损检测人员）：渗透检测人员/中国机械工程学会无损检测学会证书：渗透检测人员/中国船级社无损检测人员水平认证证书：渗透检测人员	省级特种设备安全监管部门/国家市场监督管理总局/中国机械工程学会无损检测学会/中国船级社
交流电磁场检测人员	/	/
水下测厚人员	中国船级社水下测厚人员水平认证证书：水下测厚人员	中国船级社
水下磁粉检测人员	中国船级社无损检测人员水平认证证书：水下磁粉检测人员	中国船级社
水下目视检测人员	中国船级社无损检测人员水平认证证书：水下目视检测人员	中国船级社
固定式灭火系统检测人员	消防设施操作员	国家消防救援局

（规范性）
海洋石油安全评价检测检验机构人员培训要求

海洋石油安全评价机构专职技术人员培训应符合表E.1的要求；海洋石油生产设施发证检验机构现场检验人员培训应符合表E.2的要求，设计审查人员培训应符合表E.3的要求；海洋石油专业设备检测检验机构专业设备检验人员培训应符合表E.4的要求，交流电磁场检测人员培训应符合表E.5。

表E.1专职技术人员培训要求

培训类型	培训内容	培训学时	考核方式
通用培训	1.安全评价理论知识 安全评价的基本概念、安全评价原理、安全评价方法、安全评价技术等。 2.安全评价法律法规 安全评价法律法规、安全评价政策文件、安全评价标准规范等。 3.安全评价实践 4.安全评价案例	12学时	理论考试
专业能力培训	钻井/采油	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.钻井 地质溢油风险评估、风险井分类、井控方案设计等。 3.完井/采油 井屏障图绘制、环空压力管理、在役井的完整性管理等。	28学时
结构/防腐	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.结构和防腐 总体布置、平台结构强度、平台防腐、海上安装、拖航、直升机甲板及设施、耐火分隔及消防设备、起重设备等。 3.土建 建筑结构荷载、砌体结构设计、混凝土结构设计、建筑地基基础设计、建筑抗震设计等。
油气工艺	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.油气工艺 油气生产系统、油气集输系统、油气处理系统等。
机械/设备	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.机械和设备 生产工艺系统、机械设备及管系、固定灭火系统、通风系统等。
电气/仪表	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.电气和仪表 危险区域划分、电气设备、仪表控制系统等。
安全	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.安全 安全仪表、逃救生、火灾与可燃气体探测报警、消防、通信等。

表E.2现场检验人员培训要求

专业方向	现场检验培训内容	培训学时	考核方式
结构与防腐	1.检验原则要求 法律法规、标准、规范、程序、证书、报告和记录填写要求等内容。 2.结构和防腐检验 资料文件审查、材料验收、装配、焊接、无损检测、油漆、牺牲阳极等防腐检验、防火分隔和舾装检验等内容。 3.土建/水工检验 资料文件审查、材料验收及材料追踪、地基与桩基工程的检验、设备基础及构筑物的检验、钢筋、模板工程的检验、混凝土工程的检验、尺寸、位置和标高的复核、填充墙及内外抹灰粉刷的检验、防腐工程的检验、防水和漏水试验、防火间距的确认等。	32学时	理论考试
机械与工艺	1.检验原则要求 法律法规、标准、规范、程序、证书、报告和记录填写要求等内容。 2.机械和设备检验 资料文件审查、材料验收、焊接检验、管线装配、焊接、无损检测、试压，设备验收、安装检验、调试检验等。 3.工艺 油气生产系统、油气集输系统、油气处理系统、生产水处理系统、公用系统等。	32学时	理论考试
电气与仪表	1.检验原则要求 法律法规、标准、规范、程序、证书、报告和记录填写要求等内容。 2.电气和仪表检验 资料文件审查、电气/仪表/通信设备安装调试检验、危险区域划分、防爆电气、照明、接地、井口控制系统的检验等内容。	32学时	理论考试

表E.3设计审查人员培训要求

专业方向	设计审查培训内容	培训学时	考核方式
结构与防腐	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.结构和防腐 总体布置、设施结构强度、浮体、舾装、平台防腐、海上安装、直升机甲板及设施、耐火分隔及消防设备等。 3.土建 建筑结构荷载、砌体结构设计、混凝土结构设计、建筑地基基础设计、建筑抗震设计等。	32学时	理论考试
机械与工艺	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.机械和设备 机械设备及管系，如井口及采油树、泵和压缩机、压力容器、管汇、起重设备、钻井设备、消防设备、救生设备、通风设备等。 3.工艺 油气生产系统、油气集输系统、油气处理系统、生产水处理系统、公用系统等。	32学时	理论考试
电气与仪表	1.法律法规标准 法律法规、标准、规范等。 2.电气、仪表和通信 危险区域划分、电气设备、仪表控制系统、安全仪表、通信设备、火灾与可燃气体探测报警等。	32学时	理论考试

表E.4专业设备检验人员培训要求

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
海上结构	海洋平台结构检验人员/单点系泊结构检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，结构力学，金属腐蚀，潜水基本知识，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 海洋平台结构、单点系泊结构基本知识，设计、制造、安装及修理改造，损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 无损检测、作业级遥控潜水器水下检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	40学时	理论考试+实操考核
采油设备	采油（气）树检验人员	1.基础知识 海洋石油油气开采基本知识，材料及材料力学，金属腐蚀，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 采油（气）树基本知识，设计、制造、安装及修理改造，损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 无损检测、理化检测、投入使用前检测检验、临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
海上锅炉和压力容器	海上锅炉检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，金属腐蚀，金属加工，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 海上锅炉基本知识，设计、制造、安装及修理改造，损伤模式识别及失效分析，安全附件及仪表，燃烧设备、辅助设备及系统等。 3.检测检验知识 无损检测、理化检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核

表E.4 专业设备检验人员培训要求（续）

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
海上锅炉和压力容器	海上压力容器检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，金属腐蚀，金属加工，工艺特性，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 固定式压力容器和固定式气瓶基本知识，设计、制造、安装及修理改造，损伤模式识别及失效分析，安全附件及仪表，载荷特性和介质特性，强度校核及其他要求等。 3.检测检验知识 无损检测、理化检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验、基于风险的检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
海上压力管道检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，金属腐蚀，金属加工，工艺特性，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 压力管道基本知识，设计、制造、安装及修理改造，伤模式识别及失效分析，压力管道元件，安全附件及仪表，载荷特性和介质特性，强度校核及其他要求等。 3.检测检验知识 无损检测、理化检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验、基于风险的检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
钻井和修井设备	钻修井机检验人员	1.基础知识 海洋石油钻井作业，修井作业基本知识，材料及材料力学，焊接，金属加工，理化实验，热处理，金属腐蚀，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 钻机和修井机基本知识，设备工作原理、工作特性，损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核

表E.4 专业设备检验人员培训要求（续）

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
钻井和修井 设备	井控系统检验人员	1.基础知识 海洋石油钻井作业，修井作业基本知识，材料及材料力学，焊接，金属加工，理化实验，热处理，金属腐蚀，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 井控系统基本知识、设备工作原理、工作特性、损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
起重和升降 设备	起重机检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 起重机基本知识，主要零部件、电气元件、液压元件，损伤模式识别及失效分析，安全保护及防护装置，液压系统、电气系统，基本构成与工作原理，设计、制造、安装、改造等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
升降栈桥检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 升降栈桥基本知识，主要零部件、电气元件、液压元件，损伤模式识别及失效分析，安全保护及防护装置，液压系统、电气系统，基本构成与工作原理，设计、制造、安装、改造等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核

表E.4 专业设备检验人员培训要求（续）

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
起重和升降 设备	升降机检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，焊接，热处理，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 升降机基本知识，主要零部件、电气元件、液压元件，损伤模式识别及失效分析，安全保护及防护装置，液压系统、电气系统，基本构成与工作原理，设计、制造、安装、改造等。 3.检测检验知识 投入使用前检测检验、临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
电梯检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 电梯基本知识，主要零部件、电气元件、液压元件，损伤模式识别及失效分析，安全保护装置，液压系统、电气系统，基本构成与工作原理，电梯设计、制造、安装、改造等。 3.检测检验知识 投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
火灾和可燃气体探测报警及控制系统	可燃气体、有毒有害气体探测报警系统检验人员/火灾自动报警系统检验人员	1.基础知识 海洋石油工艺流程基本知识，海洋石油仪控系统基本知识，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 火灾和可燃气体探测报警及控制系统基本知识，工作原理、技术要求，报警区域与探测区域，常见故障分析与排除等。 3.检测检验知识 火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核

表E.4 专业设备检验人员培训要求（续）

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
安全阀	安全阀检验人员/呼吸阀检验人员	1.基础知识 海洋石油工艺流程基本知识，安全阀/呼吸阀材料，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 安全阀/呼吸阀基本知识，工作原理、技术要求，安全阀/呼吸阀设计、制造、安装及维护保养等。 3.检测检验知识 安全阀/呼吸阀在线/离线检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
救生设备	救生艇/救助艇检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 救生艇/救助艇基本知识，设计、制造、安装、改造，主要零部件、电气元件，安全保护及防护装置，电气系统，基本构成与工作原理，损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	40学时	理论考试+实操考核
救生筏检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 救生筏基本知识，设计、制造、安装，主要零部件，基本构成与工作原理，损伤模式识别及失效分析等。 3.检测检验知识 救生筏检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	40学时	理论考试+实操考核
消防器材	固定式灭火系统检验人员	1.基础知识 消防器材基本知识，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 固定式灭火系统基本知识、工作原理、技术要求、常见缺陷等。 3.检测检验知识 固定式灭火系统检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核

表E.4 专业设备检验人员培训要求（续）

大类专业设备	检验人员	培训内容	培训学时	考核方式
钢丝绳等系物及被系物	系物/被系物检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 系物/被系物基本知识、常见缺陷等。 3.检测检验知识 无损检测、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	40学时	理论考试+实操考核
载人吊篮检验人员	1.基础知识 材料及材料力学，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 载人穿梭吊篮和载人工作吊篮基本知识、常见缺陷等。 3.检测检验知识 无损检测及功能测试试验、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	40学时	理论考试+实操考核
电气仪表	防爆电气设备检验人员	1.基础知识 电工基础知识，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 防爆电气设备基本知识，选型、安装技术要求，常见缺陷，检查和维护等。 3.检测检验知识 防爆电气设备检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
安全监测仪表检验人员	1.基础知识 计量基本知识，工艺流程识图，安全仪表功能、安全完整性等级、安全仪表系统概述，安全仪表功能结构设计及逻辑因果图，安全、质量管理等。 2.专业设备知识 安全监测仪表基本知识，选型、安装技术要求，常见缺陷，检查和维护等。 3.检测检验知识 安全监测仪表检测方法、投入使用前检测检验、定期检测检验及临时检测检验等。 4.法律法规标准 法律法规、技术标准等。 5.实际操作 检验的基本方法和程序，设备、工具和仪器的使用，作业安全与防护等。	24学时	理论考试+实操考核
本表中的大类专业设备依据AQ 2082-2025附录A的规定进行分类。

表E.5交流电磁场检测人员培训要求

检测人员	培训内容	培训学时	考核方式
交流电磁场检测人员	1.交流电磁场检测基础知识 电磁测试简介、电磁技术和磁通泄漏、电磁理论、漏磁理论等。 2.电磁测试仪器 3.电磁感应元件 4.漏磁感应元件 5.导电率、线圈阻抗和耦合 6.交流磁场测量测试 7.交流电磁场检测标准	40学时	理论考试+实操考核

（规范性）
企业自主实施火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集要求

作业者或承包者自主开展火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集工作，应符合表F.1的要求。

表F.1企业自主实施火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集能力清单

序号	管理要素	要求
1	管理基础
1.1	日常管理	已按照设备管理体系要求，常态化开展目标设备的日常检查测试维护工作，并保留完整的记录。
1.2	技术基础	日常检查测试内容应与AQ 2082-2025的数据采集要求一致。
1.3	管理承诺	明确数据采集记录的审核人（生产设施设备管理负责人）和批准人（总监等生产设施负责人），并出具对数据采集质量和准确性等负责的承诺书。
2	人员要求
2.1	人数要求	生产设施上开展现场数据采集工作的人员不少于2人（须为本设施的全职技术人员）。
2.2	学历要求	数据采集人员具有大学专科或大学专科以上学历。
2.3	工作经历	数据采集人员具备至少2年相关的检查测试维保实践经验。
2.4	取证要求	数据采集人员取得计量类证书或消防类证书，其中计量类证书为注册计量师或原计量检定员证或计量标准规程考核合格证明/证书；消防类证书为注册消防工程师。
3	检测设备及标准物质
3.1	火灾系统检测设备	配备不少于1套具备火灾模拟信号发生功能的检测设备，可模拟输出烟、热、火焰信号。 设备具备有效的合格证书，并定期进行功能检查。
3.2	标准实验样气	配备可燃气体、有毒有害气体标准实验样气，其浓度和扩展不确定度需满足JJG693、JJG695等检定规程要求。 标准实验样气具有国家有证标准物质证书，且证书应在有效期内。
3.3	其它配套设备	配备数量充足、功能完好的检测配套设备，包括：气体减压阀、流量控制器、秒表、万用表等。定期对相关设备进行检查维护。
4	技术体系
4.1	作业指导文件	制定详尽的作业指导文件，包括：可燃气体、有毒有害气体探测报警系统检测数据采集作业指导书、火灾自动报警系统检测数据采集作业指导书等，覆盖各类被检设备数据采集各环节的标准化方法和要求。
4.2	设备操作规程	制定各类检测设备及标准物质的操作规程，覆盖设备的存储、使用、维护、溯源等要求。
注：上述生产设施指设置总监的生产设施及其所管辖的生产设施。

（规范性）
火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集记录模板

作业者或承包者自主开展火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集工作，相关设备数据采集模板应符合附录G的要求，并加盖作业者或承包者公章。

表G.1感烟探测器/感温探测器/火焰探测器/手动火灾报警数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	位号/安装位置	外观检查	响应时间（s）	采集日期	备注
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.2可燃气体检测报警器数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.3硫化氢气体检测报警仪数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.4氢气检测报警器数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.5一氧化碳检测报警器数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.6二氧化硫气体检测仪数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.7六氟化硫检测报警仪数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	μmol/mol	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

表G.8电化学氧测定仪数据采集记录模板

检验设备	序号	名称	出厂编号	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	有效期至	溯源机构	证书编号	作业者或承包者
所属设施
被检设备名称
检测检验依据
序号	制造厂商	型号	出厂编号	位号/位置	测量范围	报警值	外观检查	标准气浓度	示值1	示值2	示值3	示值误差	时间1	时间2	时间3	响应时间	报警功能	采集日期	备注
%mol/mol	%mol/mol	%VOL	%VOL	%VOL	%VOL	%VOL	s	s	s	s
数据采集人员：	审核人员：	审批人员：

参 考 文 献

人社厅发﹝2020﹞80号 人力资源社会保障部办公厅关于做好水平评价类技能人员职业资格退出目录有关工作的通知

《海洋石油安全评价检测检验机构条件》

（■征求意见稿 □送审稿 □报批稿）

编制说明

标准编制组

2026年4月

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

一、工作简况

（一）任务来源

根据《应急管理部办公厅关于印发34项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕262号），《海洋石油专业设备检测检验机构条件》的制订计划编号为2024-AQ-32，由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10，以下简称“石油安全分标委”）组织起草和审查。

2024年12月5日，石油安全分标委组织召开标准审核研讨会，会议提出增加海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构的条件要求，将标准调整为《海洋石油安全评价检测检验机构条件》。

（二）制定背景

近年来，海洋油气资源探明储量和开发均呈上升趋势。随着国内海洋石油工业发展，海洋油气资源开发已发展成为保障我国能源安全的重要力量。海上油气资源的开采，离不开海洋石油安全评价、生产设施发证检验、专业设备检测检验等法定工作，因此海洋石油安全评价检测检验机构的资质、能力水平显得尤为重要。

国家相关法律法规对海洋石油安全评价检测检验机构的资质条件提出了管理要求，加强机构资质监督管理是保障海洋石油安全生产、防止和减少生产安全事故的重要措施之一。安全生产法第七十二条规定“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，…，资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定”；《海洋石油安全生产规定》第三十三条规定“承担海洋石油生产设施发证检验、专业设备检测检验、安全评价和安全咨询的中介机构应当具备国家规定的资质”。

目前，海洋石油安全评价检测检验机构已初具规模，陆续有新的机构申请加入，但在进行海洋石油安全评价检测检验机构资质认可过程中，缺少相关标准规范支持。为落实安全生产法、《海洋石油安全生产规定》有关要求，亟需建立《海洋石油安全评价检测检验机构条件》标准，作为应急管理部对海洋石油安全评价检测检验机构资质认可的依据，明确安全评价检测检验机构资质能力要求，方便从技术标准层面支撑海洋石油安全评价检测检验机构的资质认可、监督管理；同时，促进海洋石油安全评价检测检验机构加强自身能力建设，依法开展海洋石油安全评价检测检验工作，便于引领海洋石油安全评价检测检验行业规范、健康发展。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年9月成立标准起草工作组，中海石油技术检测有限公司牵头负责本文件的修订工作。

（四）主要起草过程

2024年9月至2026年4月，起草组采取共同研讨和集中办公的方式开展本文件起草工作，期间，应急管理部海油安监办组织4次审核研讨会、石油安全分标委组织6次审核研讨会、海油安监办海油分部组织9次讨论会，2026年4月，海油安监办就本文件向海油安监办中油分部、石化分部、海油分部等相关单位征求意见，共计收到40条意见，起草组经逐条梳理与审慎研究，采纳24条，部分采纳6条，未采纳10条。至此，本文件经过多轮审核、修改，形成征求意见稿。

标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本文件在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于实施。

1.协调性

标准编制要保证与现行法律法规、规章规范的协调性，基本条件应参考现行资质认定条件；同时具体条款不能与法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中与海洋石油安全评价检测检验机构的相关要求，充分调研了解安全评价检测检验机构发展现状，确保标准条款与发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

由行业内主要安全评价机构、生产设施发证检验机构、专业设备检测检验机构、生产单位、高等院校等代表单位参与编制，在行业内具有广泛代表性，作为新制定的标准，充分吸收、总结海洋石油安全评价检测检验机构资质认可的现行做法，保证标准的科学性。

4.可执行性

标准条款内容广泛征求了相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.主要技术内容

基本条件

按照《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）、《海洋石油生产设施发证检验工作通则》（AQ 2079-2020）、《海洋石油专业设备检测检验通则》（AQ 2082-2025）以及《海洋石油天然气安全评价机构资质认可服务指南》《海洋石油天然气发证检验机构资质认可服务指南》《海洋石油天然气专业设备检测检验机构资质认可服务指南》等文件的要求，结合行业内良好实践做法，规定了海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构基本条件，包括通用条件和专项条件。

通用条件涉及通用的、共性的条件要求，包括机构、场所、设备设施、人员、质量管理等5项条件，针对每项条件的构成要素、参数等信息均有明确的规定，在资质认可过程中可执行性较强。

专项条件规定了海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构、专业设备检测检验机构等三类机构所特有的条件要求，每类机构均明确机构固定资产金额、固定工作场所建设面积以及人员配置等要求，其中人员配置要求主要包括关键岗位人员配置条件、人员数量、持证人员比例（中级及以上注册安全工程师、中级技术职称、高级技术职称）等要求。

运行条件

依据应急管理部关于海洋石油安全评价检测检验机构资质认可的有关文件要求，规定了海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构和专业设备检测检验机构运行管理的要求，在申请资质条件的基础上进一步明确海洋石油安全评价检测检验机构运行期间应该满足的管理要求，包括工作业绩、安全评价检测检验过程和报告、年度总结、人员培训、人员管理程序、人员技术档案、设备租赁等要求，另外也规定了作业者或承包者自主开展火灾和可燃气体探测报警及控制系统数据采集的相关要求。

附录

依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）以及应急管理部关于海洋石油安全评价检测检验机构资质认可的有关文件要求，同时，经过充分调查研究，结合行业内多年的良好实践做法而确定7个附录的内容。

附录A规定了海洋石油安全评价检测检验机构专业软件、设备配置条件：海洋石油安全评价机构、生产设施发证检验机构对应具备的专业软件类型及数量配置提出最低要求；海洋石油专业设备检测检验机构围绕《海洋石油专业设备检测检验通则》（AQ 2082-2025）附录A规定的11个大类专业设备及其对应的26个中类专业设备，针对每个中类专业设备提出检测检验设备配置的最低要求。

附录B规定了海洋石油安全评价检测检验机构人员配置条件：针对海洋石油安全评价机构专业能力、相关学科基础专业以及配置人数提出了最低要求；对海洋石油生产设施发证检验机构现场检验和设计审查的配置人数提出了最低要求；海洋石油专业设备检测检验机构围绕11个大类专业设备及其对应的26个中类专业设备，针对每个中类专业设备提出人员配置的最低要求。

附录C规定了海洋石油安全评价检测检验机构质量管理体系（过程控制体系）基本要素：从基本要求、管理职责、资源管理等6个方面明确海洋石油安全评价检测检验机构质量管理体系（过程控制体系）建设的基本要求。

附录D规定了海洋石油专业设备检测检验机构人员职业资格证书或能力认定证书取得要求，明确采油（气）树、海上锅炉、海上压力容器等18个中类专业设备的检验人员以及射线检测、超声检测、磁粉检测等8类专业设备检测人员应取得的职业资格证书或能力认定证书。

附录E规定了海洋石油安全评价检测检验机构人员培训要求：海洋石油安全评价机构对专职技术人员提出了通用培训、专业培训的培训内容、培训学时及考核方式等有关要求；海洋石油生产设施发证检验机构针对不同人员专业，对现场检验人员和设计审查人员的培训提出了培训内容、培训学时及考核方式等相关要求；海洋石油专业设备检测检验机构围绕11个大类专业设备及其对应的26个中类专业设备检测检验工作，设置相应的“专业设备检验人员”，针对每类专业设备检验人员明确培训内容、培训学时及考核方式要求。

附录F规定了作业者或承包者自主实施火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集要求，明确作业者或承包者管理基础、人员、检测设备及标准物质、技术体系的条件要求。

附录G规定了作业者或承包者开展火灾和可燃气体探测报警及控制系统检测数据采集记录模板，作业者或承包者应按照采集记录模板的要求采集相关数据，并经数据采集人员、审核人员、批准人员等三级签字，此外，检测数据采集记录还应加盖作业者或承包者公章。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

由于海洋环境的特殊性，海洋石油生产面临着更恶劣的环境条件，也给安全生产带来更大的挑战，海洋石油安全生产离不开海洋石油安全评价检测检验机构的安全评价、生产设施发证检验及专业设备检测检验，海洋石油安全评价检测检验机构的资质能力水平就显得尤为重要。本文件实施后，从技术标准层面规范海洋石油安全评价检测检验机构资质认可条件，有助于落实安全生产法、《海洋石油安全生产规定》的相关要求，同时，填补石油天然气开采安全标准体系中关于“海洋石油安全中介机构管理”方面的空白，也为主管机构对海洋石油安全评价检测检验机构开展资质认可、监督管理提供重要技术支撑。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

国际、国外尚无适用的同类标准。

以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

目前，国际上没有针对海洋石油安全评价检测检验机构条件的标准，此外，我国对于海洋石油安全评价检测检验机构资质认可、日常监督管理有自己的特色，因而本文件的起草并未以国际标准为基础。我国海洋石油开采的历史发展过程中，长期有国外作业者参与或者合作开发，海洋石油安全评价检测检验行业蓬勃发展，本文件在编制过程中充分考虑吸纳相关先进的、成熟的经验。

与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

（一）与有关法律、行政法规、标准关系

本文件的编制工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在石油安全分标委的工作指导下进行，符合安全生产法、标准化法等相关法律要求。

本文件依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。

本文件遵循安全生产法、《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规的进一步落实和细化，是指导海洋石油安全评价检测检验机构资质认可、日常管理工作的重要支撑。

本文件将与《海洋石油生产设施发证检验工作通则》（AQ 2079-2020）、《海洋石油专业设备检测检验通则》（AQ 2082-2025）、《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》（AQ 2078-2020）等强制性标准体系共同在保障海洋石油生产设施、专业设备的安全运行和监督管理等方面发挥积极作用，但不同于其他标准，本文件聚焦于海洋石油安全评价检测检验机构资质条件。

（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本文件作为海洋石油安全评价检测检验机构的一般通用性标准，主要技术内容包括基本条件、运行条件等。

因不同类型的机构差异较大，在具体开展机构资质认可或日常监督管理过程中，建议尽快组织制定每类机构的配套推荐性标准，进一步明确相关机构行为规范，作为具体实施的指导性文件来指导开展相关工作，弥补现有标准体系的不足。

重大分歧意见的处理过程及依据

无。

作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议本文件为强制性标准。

标准化法第十条规定：“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”。海洋油气开采过程危险性较大，安全生产工作离不开海洋石油安全评价检测检验机构所从事的安全评价、生产设施发证检验和专业设备检测检验工作。海洋石油安全评价、生产设施发证检验和专业设备检测检验是保障海洋石油行业安全生产的重要一环，而海洋石油安全评价、生产设施发证检验和专业设备检测检验的有效性、科学性依赖于各海洋石油安全评价检测检验机构的业务能力，近几年海洋石油安全评价检测检验机构发展势头强劲，但是各机构建设水平参差不齐，缺乏相应专项技术标准的指导和规范。

因此，《海洋石油安全评价检测检验机构条件》属于强制性标准的制定范围，该强制性标准的制定将促进海洋石油安全评价检测检验机构依法依规开展安全评价检测检验工作，引领海洋石油安全评价检测检验行业规范发展，进一步提高海洋石油安全评价检测检验机构能力建设水平，适应新形势下海洋石油行业发展需求。

标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为18个月。

标准发布后，标委会应及时组织标准宣贯，建议重点对海洋石油安全评价检测检验机构等相关单位进行宣贯，以便相关人员能够更好理解标准技术内容。通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使相关单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。

综上所述，建议的18个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与监管部门和安全评价检测检验机构的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。

与实施标准有关的政策措施

通过标准的宣贯促进标准的有效实施，通过应急管理部官方网站、技术交流与培训等渠道向相关单位和机构进行宣贯，使其掌握并贯彻执行本文件的相关规定。

本文件实施的监督管理部门为应急管理部海油安监办及其各分部。对违反强制性标准的行为，依据安全生产法等相关法律法规进行处理。

是否需要对外通报的建议及理由

本文件不需要对外通报。

废止现行有关标准的建议

无。

涉及专利的有关说明

本文件未涉及相关专利。

标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本文件不涉及产品、过程或者服务目录。

其他应予以说明的事项

本文件不含影响公平竞争的有关内容。