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一、工作简况

1、编制背景
粉末涂料是一种固体分100%的粉末态涂料，由成膜物基料、颜料、填充料、助剂配方材料制成，通过静电法为主的冷涂装法或各种热涂装工艺涂覆在金属底材表面及非金属表面，经熔融流平和固化（硬化）形成装饰性和保护性优良的涂膜。它是一种环保、节能、性能优良的无VOC排放的涂料，除具有涂层坚固耐用、装饰性优良的特点之外，更兼具节省能源和资源、极少环境污染、工艺简便、易实现自动化、粉末可回收再利用等特点，其高生产效率、优良涂膜性能、生态环保和经济性的优势，使其在世界涂料工业中所占比例迅速上升，应用范围不断扩大。2018年中国粉末涂料产量达到200万吨，占全球粉末涂料50%以上，应用已涉及到家用电器、建筑铝材、仪器仪表、金属家具、轻工、机电设备、石油化工设备和管道、汽车零部件、电子元器、船舶防锈等二十多个行业。

据行业统计,中国粉末涂料生产企业特点是规模小、分散性高，到2018年中国粉末涂料生产企业4000多家，并且大多数是个体与民营企业，在生产安全方面不规范，没有生产安全标准。主要参考AQ 5204-2008《涂料生产企业安全技术规程》指导作业，但此标准对粉末涂料生产安全的规定与要求内容不多，不详细。粉末涂料在中国从60年代研发与生产，到80年代迅速发展，当前直接从事粉末涂料生产与研发人员将有30万多。生产过程局部操作产生大量粉尘，一旦安全生产条件和操作不达标，当粉尘在空间内达到一定的浓度且遇到明火或火花时极易引起火灾、爆炸，造成人身伤亡和财产损失，还会造成呼吸系统伤害等的职业病。2014年8.2昆山工厂抛光粉尘爆炸重大事故给我们敲起警钟。由于粉末无VOC挥发、环保，政府对三废排放要求高，“漆改粉”越来越多，粉末涂料的需求每年增长，从事粉末生产与研发人员逐年增加，为了保证目前4000多家粉末涂料生产企业安全以及30多万从业人员生命安全及健康，急需建立一个粉末涂料行业安全生产行业标准。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品管理条例》等法律法规，遵照“安全第一，预防为主”的安全生产方针，结合当前粉末涂料生产企业实际，在研究和消化吸收国家有关安全生产、应急救援等标准的基础上制定本规范。通过有效的规范指导提升水平，树立“以人为本、生命至上”的安全发展理念，推动粉末涂料朝着“不破坏环境、不发生事故、不损害人员健康”的长远发展，做到生产工程建设过程及建成投产后符合安全的要求，以保障作业劳动者在生产过程中的安全健康。

本标准为首次制定。

2、任务来源
2017年，《国家安全监管总局办公厅关于印发2017年安全生产行业标准制修订计划的通知》（安监总厅政法[2017] 58号）中下达了AQ标准《粉末涂料企业安全卫生技术规范》的制定计划。

3、起草单位
本标准由擎天材料科技有限公司、黄山华佳表面科技股份有限公司、阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司、福建万安实业集团有限公司、老虎表面技术新材料（苏州）有限公司、浙江玉石塑粉有限公司、温州市立邦塑粉有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司（中国化工学会涂料涂装专业委员会）、浙江超浪新材料有限公司起草。
4、起草人及所在单位
本标准主要起草人有： 

高庆福、何达荣:擎天材料科技有限公司

于芹、孙毅：黄山华佳表面科技股份有限公司

范斌：阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司

黄文、苏捷：福建万安实业集团有限公司

周丽：老虎表面技术新材料（苏州）有限公司

陈玉才：浙江玉石塑粉有限公司

林晓东：温州市立邦塑粉有限公司

吴向平、宁波：中海油常州涂料化工研究院有限公司（中国化工学会涂料涂装专业委员会）

杨庆伟：浙江超浪新材料有限公司

5、起草过程
主要工作过程如下：
（1）接到任务后，于2017年9月成立由擎天材料科技有限公司等单位组成的编制工作组，制定编制原则和进行编制工作分工。
（2）2018年1月～2020年1月，标准起草小组在江苏、浙江、上海、广东相关粉末涂料生产企业开展了广泛的调研，收集了大量资料、相关标准，于2020年1月形成了标准草案稿。
（3）2020年2月～7月，标准工作组召开组内讨论会，对标准草案进行了讨论，根据专家反馈的意见修改，于2020年7月形成标准征求意见稿第一稿。
（4）2020年8月～9月,根据全国安标委涂装作业分技术委员会的形式审查意见,修改完成标准征求意见稿第二稿。

（5)2020年9月,邀请行业内专家就标准征求意见稿第二稿进行逐条讨论。会后，根据专家意见，修改完善形成征求意见第三稿。
（6）2020年10月～11月，在全国范围内广泛征求相关单位、专家的意见。

（7）2022年11月～**月，征求意见稿在应急部官网公开征求意见

（8）202*年**月，根据反馈的意见修改，形成标准送审稿。

（9）202*年**月，召开标准审查会，审查标准送审稿、编制说明、征求意见处理汇总表等材料。

（10）202*年*月～*月，根据送审会上专家意见修改完成本标准报批稿。
（11）202*年*月，准备相关材料，进行标准报批。

二、标准编制原则、主要技术内容
1、标准编制原则
本标准从“科学性、统一性、实用性、规范性”出发，以能有效规范、指导粉末涂料朝着“不破坏环境、不发生事故、不损害人员健康”的长远发展为目标。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品管理条例》等法律法规，始终把遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针作为编制原则。
本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。
本标准按照《应急管理标准化工作管理办法》要求进行制订。
经过征询意见、研讨、商议，最终对本标准进行制订。
2、标准主要技术内容
本标准适用于中华人民共和国境内从事粉末涂料生产的企业。
本标准规定了粉末涂料生产企业的安全卫生技术要求，包括厂区环境、设备设施、生产作业安全、安全与应急管理等方面内容。
标准主要内容包括厂区环境、设备设施、生产作业安全、安全与应急管理等方面内容。共有4个附录，均为资料性附录。
1）厂区环境
从粉末涂料生产企业在工厂总平面规划、厂房（仓库）环境、不同产品生产场所火灾爆炸新环境分类等方面细化数据、规范要求。

2）设备设施

从除尘系统、消防设施（器材）、设备布局、防爆、防静电、电气安全等方面细化数据、规范要求。
2）生产作业安全
原材料的贮存、一般产品生产过程（预混合、挤出、粉碎、清机、多组分混合、金属粉粉末生产过程、包装、检验、贮存与运输、场所卫生清洁、设备检修、生产废物料处理等方面明确操作规范及要求。
4）安全与应急管理
依据粉末涂料生产的安全实际，对安全管理机构与人员、安全生产教育和培训、班组安全管理、现场安全管理、相关方安全管理、应急管理等方面从资质、人员配备、教育方式次数、日常检查方法次数，拟定了细则和要求。
5）附录
附录A（资料性）粉末涂料生产场所、仓库火灾危险性分类示例。根据《危险化学品名录2015版》、粉末涂料用树脂、粉末涂料成品进行的燃爆性实验、粉末涂料本身特性，对粉末涂料生产（仓库）火灾危险性分类，有利于企业在不同的场所配置符合要求的设施设备、采取符合要求的安全防护技术措施。
附录B（资料性）粉末涂料粉尘爆炸极限容许浓度。表B.1粉末涂料主要原材料粉尘爆炸极限容许浓度、表B.2粉末涂料粉尘爆炸极限容许浓度。通过委托试验确定了粉末涂料主要原材料及类别粉末涂料的粉尘爆炸极限容许浓度。
附录C（资料性）粉末涂料用树脂、固化剂及粉末涂料的化学毒性LD50。
附录D（资料性）粉末涂料生产的危险、有害因素。直观指导企业从哪些方面去做好作业防护。

本标准为首次制定。
三、与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析
本标准依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《危险化学品管理条例》《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）等法律法规。在编制过程中，编制人员就相关内容与行业专家进行了技术交流，并收集了大量国内标准，经过认真分析论证，主要参考AQ 5204-2008《涂料生产企业安全技术规程》与GB 15607-2008《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》等标准中的相关条文。
四、与现行有关法律、法规和标准的关系
本标准编与现有标准的关系如下：
（1）本标准贯彻执行了国家的有关法律、法规、标准。

（2）本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编制。
（3）本标准具体条款涉及的国家标准或直接引用，或参照原则，无原则分歧。
（4）本标准和《涂装作业安全规程》系列国家标准、涂装作业安全行业标准及及其他相关国家标准协调一致。
（5）《涂料生产企业安全技术规程》系列标准中与本标准相关的条文已认真分析，调整充实相关条文。
（6）本标准对粉末涂料生产企业凡涉及安全、环保、卫生、包装、储存、运输等方面均贯彻执行了国家的有关法律、法规和方针、政策，合理利用资源，充分考虑使用和维修的要求，做到安全适用、技术先进、经济合理。

五、重大分歧意见处理经过和依据
本标准在编制过程中无重大分歧和意见。

六、标准的性质建议及理由
本标准为推荐性标准。
七、标准实施日期的建议
建议标准发布后立即实施。本标准的实施将促进粉末涂料的生产工艺、设备、作业更安全、更规范。
八、实施标准的有关政策措施
1、通过标准的宣贯促进标准的有效实施，通过中国化工学会涂料涂装专业委员会的官网、微信公众号、技术交流、培训等渠道向粉末涂料生产的相关企业进行宣传，使他们能了解本标准的相关规定。
2、编制相关教材供相关企业宣贯、学习，促进标准的有效实施。
九、废止现行有关标准的建议
无。
十、涉及专利的有关说明
本标准不涉及专利。
十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录
无。
十二、其他应予以说明的事项
无。

