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前   言

本文件的全部技术内容为强制性。
本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是AQ XXXX《“工业互联网+危化安全生产”建设标准》的第1部分。AQ XXXX已经发布了以下部分：
——第1部分：总则
——第2部分：特殊作业审批与作业过程管理
——第3部分：人员定位
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理一司业务管理、政策法规司统筹管理。
本文件由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC3）技术归口及咨询。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件为首次发布。
引   言
化工生产过程往往在高温高压条件下进行，涉及的危险化学品有毒有害、易燃易爆，安全风险高，事故易发。近年来发生的典型危险化学品事故暴露出传统线下安全风险管控手段“看不住、管不全、管不好”的问题突出，亟待运用数字化、智能化手段来加以解决。AQ XXXX《“工业互联网+危化安全生产”建设标准》系列标准提出通过工业互联网、大数据、人工智能（AI）等新一代信息技术与危险化学品安全风险管控深度融合，以数字化、智能化手段提高安全风险管控效能，防范化解危险化学品安全风险，拟由九个部分构成。
—— 第1部分：总则。目的在于给出“工业互联网+危化安全生产”的术语定义、基本要求、建设应用场景、总体架构、安全防护要求和通用数据交换规范。
—— 第2部分：特殊作业审批与作业过程管理。目的在于给出危险化学品企业与化工园区特殊作业审批与作业过程管理场景的基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第3部分：人员定位。目的在于给出危险化学品企业与化工园区人员定位场景的术语定义、基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第4部分：风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化。目的在于给出危险化学品企业与化工园区双重预防机制数字化场景的术语定义、基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第5部分：工艺生产报警优化管理。目的在于给出危险化学品企业与化工园区工艺生产报警优化管理场景的术语定义、基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第6部分：自动化过程控制优化。目的在于给出危险化学品企业自动化过程控制优化场景的术语定义、基本要求、建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第7部分：设备完整性管理与预测性维修。目的在于给出危险化学品企业设备完整性管理与预测性维修场景的术语定义、基本要求、建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第8部分：培训管理。目的在于给出危险化学品企业与化工园区培训管理场景的术语定义、基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
—— 第9部分：承包商管理。目的在于给出危险化学品企业与化工园区承包商管理场景的术语定义、基本要求、企业建设要求、化工园区建设要求、技术要求和数据交换要求。
“工业互联网+危化安全生产”建设标准 第1部分：总则
范围

本文件规定了“工业互联网+危化安全生产”建设标准中总则的基本要求、建设应用场景、总体架构、安全防护要求和通用数据交换规范。
本文件适用于涉及重大危险源的危险化学品生产经营企业、使用危险化学品从事生产的化工企业（以下简称“企业”）及化工园区“工业互联网+危化安全生产”的设计、建设、应用。

本文件不适用于下列情况构成的危险化学品重大危险源：

a)  城镇燃气；

b)  地下水封洞库、地下气库；

c)  危险化学品厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）的中转仓储、站场；

d)  港区内从事危险化学品的仓储经营；

e)  用于国防科研生产的危险化学品。

规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 17681 危险化学品重大危险源安全监控技术规范
GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
GB/T 44067.1 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第1部分：总则
GB/T 44462.1 工业互联网企业网络安全 第1部分：应用工业互联网的工业企业防护要求
AQ/T 3034化工过程安全管理导则
AQ XXXX.2 “工业互联网+危化安全生产”建设标准 第2部分：特殊作业审批与作业过程管理
AQ XXXX.3 “工业互联网+危化安全生产”建设标准 第3部分：人员定位
术语和定义
GB 18218、GB 30871、GB/T 44067.1界定的术语和定义适用于本文件。
3.1
工业互联网+危化安全生产 industrial internet + work safety of hazardous chemicals
以工业互联网为代表的新一代信息技术赋能危险化学品安全风险管控，建设快速感知、实时监测、超前预警、应急处置、系统评估等新型能力，推动危险化学品安全风险管控数字化转型、智能化升级。
3.2
建设应用场景 application scenario
通过数字化、智能化手段实现危险化学品安全风险有效管控的功能模块和解决方案。
基本要求
企业和化工园区应结合AQ/T 3034提出的管理要素，围绕具体建设应用场景开展“工业互联网+危化安全生产”的设计、建设、应用。
企业和化工园区应依照统一的数据格式和交换规范，实现安全生产关键数据的实时采集、汇聚、处理、传输和共享，确保信息的完整性和一致性。
企业和化工园区应配备场景功能的应用团队，建立健全应用机制，确保场景有效应用。
建设应用场景
企业建设应用场景
5.1.1 安全生产基础管理
应实现对安全生产相关证照、报告、设备设施、生产工艺、企业产品、从业人员、第三方人员等基础信息的录入、汇总、统计查询和实时更新。
5.1.2 重大危险源安全管理
应实现重大危险源关键参数在线监测监控、报警预警跟踪处置、监控视频智能分析、评价/评估报告管理等功能。

5.1.3 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化
应实现企业风险分析清单、隐患清单表单化管理，风险分级管控，隐患排查治理闭环管理，重大危险源包保责任人履职情况跟踪管理，机制运行成效监督预警等功能。
5.1.4 特殊作业审批与作业过程管理

应实现特殊作业申请、预约、审查、安全条件确认、审批、监护、验收全流程数字化、规范化、程序化、可视化、智能化管理。应满足AQ XXXX.2的要求。
5.1.5 人员定位

应实现人员定位信息的实时接收与发送、人员活动轨迹查看分析、人员数量统计分析、电子围栏管理、人员聚集风险监测预警及处置等功能。应满足AQ XXXX.3的要求。
5.1.6 其他
应根据监管要求和企业实际需求，建设应用工艺生产报警优化管理、自动化过程控制优化、设备完整性管理与预测性维修、培训管理、承包商管理、应急管理等场景。
化工园区建设应用场景
5.2.1 安全基础管理
应实现对化工园区基础信息、安全生产行政许可、装置开停车和大检修、第三方单位、执法等信息的汇总、查询、统计分析、可视化展示等功能。
5.2.2 重大危险源安全管理

应实现重大危险源的安全包保责任落实监督、在线监测预警、重大风险管控、评价/评估报告管理、企业分类监管等功能。
5.2.3 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化
应实现与企业双重预防机制数字化系统对接，双重预防机制建设及运行效果抽查、检查，隐患整改情况督办提醒等功能。
5.2.4 特殊作业管理

应实现园区内企业特殊作业的报备，线上抽查、检查，统计分析等功能。应满足AQ XXXX.2的要求。
5.2.5 封闭化管理
应实现园区门禁/卡口管理，出入园管理，危险化学品运输路径规划、定位和追踪，人员分布管理，危险化学品运输车辆停车场管理等功能。
5.2.6 敏捷应急
应实现安全生产应急预案管理、应急演练管理、应急资源管理、应急指挥调度、应急辅助决策等功能。

5.2.7 其他
应根据监管要求和实际需求，建设应用工艺生产报警优化管理、培训管理、承包商管理等场景。
总体架构
技术架构
“工业互联网+危化安全生产”技术架构，应包含边缘层、基础设施层（IaaS）、平台层（工业PaaS）、应用层（工业SaaS）和工业安全防护体系，如图1所示。
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图 1 “工业互联网+危化安全生产”技术架构
a）边缘层：应包含设备接入、协议解析和边缘数据处理等组件。
b）基础设施层（IaaS）：应包含服务器、存储、网络、虚拟化等云基础设施。
c）平台层（工业PaaS）：应包含通用PaaS平台资源部署和管理，工业大数据系统（工业数据治理、管理、分析、可视化等），工业大数据建模和分析，应用开发工具，工业微服务组件库等。
d）应用层（工业SaaS）：应基于平台层（工业PaaS）开发满足不同建设应用场景需求的应用系统。
e）工业安全防护体系：应建立覆盖整个系统平台的安全防护体系。
业务架构
“工业互联网+危化安全生产”业务架构应包含数据汇聚、风险预警、跟踪督办和综合评估等业务流程。
a）数据汇聚：企业应将采集的安全生产关键数据汇聚至企业平台，再按照数据交换规范和接口协议推送至园区平台，园区平台应将数据汇总后逐级汇聚至市级、省级、国家级平台。
b）风险预警：企业和化工园区应按照业务需求建立风险预警模型及规则，并将预警信息及时推送至相关负责人。
c）跟踪督办：化工园区应对各类报警预警、抽查巡查、数据质量、在线率等问题进行跟踪督办和闭环管理，并将督办信息及时推送至相关负责人。
d）综合评估：化工园区应根据建设应用场景的关键数据指标对企业开展综合评估。
安全防护要求
企业及化工园区应从设备安全防护、控制安全防护、网络安全防护、数据安全防护、应用平台软件安全防护、安全管理、物理环境安全等方面开展安全防护工作。应满足GB/T 44462.1中基本级的安全防护要求。

（资料性）
通用数据交换规范
A.1 业务数据通用信息表
业务数据通用信息见表A.1。
表 A.1 业务数据通用信息
	序号
	参数
	类型
	必填
	说明

	1
	identifier
	String
	是
	数据类型标识符

	2
	UUID
	String
	是
	数据编号

	3
	companycode
	String
	是
	数据所属企业编号，应与全国危险化学品登记综合服务系统企业编码保持一致

	4
	parkcode
	String
	是
	数据所属园区编号，应与全国危险化学品登记综合服务系统化工园区编码保持一致

	5
	dataitem_1
	String
	是
	数据项1

	
	……
	……
	……
	……

	6
	dataitem_n
	String
	否
	数据项n

	7
	create_time
	datetime
	是
	创建时间

	8
	create_by
	String
	是
	创建人

	9
	update_time
	datetime
	是
	更新时间

	10
	update_by
	String
	是
	更新人

	11
	delete_by
	String
	是
	业务删除人


A.2感知数据通用信息表
感知数据通用信息见表A.2。
表 A.2 感知数据通用信息
	序号
	参数
	类型
	必填
	说明

	1
	identifier
	String
	是
	数据类型标识符

	2
	dataid
	String
	是
	数据包编码

	3
	companycode
	String
	是
	数据所属企业编号

	4
	parkcode
	String
	是
	数据所属园区编号

	5
	gatewayid
	String
	是
	网关/边缘计算设备编号

	6
	collectTime
	String
	是
	采集时间

	7
	isconnectdatasource
	Bool
	否
	数据源连通性

	8
	reportType
	String
	是
	报文类型

	9
	dataset
	Array
	是
	感知数据集合

	10
	dataset.quotaid
	String
	否
	感知数据指标编码

	11
	dataset.value
	Float
	否
	感知数据当前值

	12
	dataset.alarmtype
	String
	否
	感知数据报警类型

	13
	dataset.alarmtime
	datetime
	否
	感知数据报警时间
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标准编制组

2024年12月
说 明

    1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

    2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

    3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

    4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

一、工作简况

（一）任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发34项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕262号），《“工业互联网+危化安全生产”建设 第1部分：总则》的制订计划编号为2024-AQ-26，项目周期18个月。
（二）制定背景
化学工业是我国国民经济的基础和支柱产业，化工产值约占全球总量的40%以上，不但规模总量大，而且化工生产过程往往在高温高压条件下进行，涉及的危险化学品易燃易爆，安全风险高，事故易发。近年来发生的危险化学品事故，特别是重特大事故暴露出传统线下安全风险管控手段存在“看不住、管不全、管不好”等问题，亟待用信息化、数字化手段有效解决。

为认真贯彻习近平总书记关于危险化学品安全生产和数字化智能化建设的重要指示精神及党中央、国务院有关决策部署，落实《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》（工信部联信发〔2020〕157号）和《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）工作安排，推动物联网、大数据、云计算、人工智能（AI）、5G等新一代信息技术与危险化学品安全风险防控深度融合，不仅是贯彻落实党中央、国务院决策部署的必然要求，也是推动实现危险化学品安全治理体系和能力现代化的内在要求，更是解决当前危险化学品风险管控痛点难点堵点问题、从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题的现实需求和有效手段。当前，全国“工业互联网+危化安全生产”建设工作方兴未艾，但建设标准缺失、滞后问题突出，严重制约了建设进展和应用成效。《“工业互联网+危化安全生产”建设标准》系列标准遵循党中央、国务院关于加强危险化学品安全生产工作的指导方针，紧密贴合国家安全生产整体战略，为危险化学品企业和化工园区提供具体的指导和规范。
（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年9月成立标准起草工作组，中国安全生产科学研究院牵头负责本标准的制订工作，应急管理部化学品登记中心、中国工业互联网研究院、中国石油和化学工业联合会、国家能源投资集团有限责任公司、中石化安全工程研究院有限公司、中石油炼油化工和新材料分公司、中国寰球工程有限公司、万华化学集团股份有限公司、中控技术股份有限公司、上海异工同智信息科技有限公司、国科云端(北京)网络科技有限公司、思爱普(中国)有限公司等单位参加标准的制订工作。
（四）主要起草过程
2024年9月，成立了由中国安全生产科学研究院牵头的标准编制工作组，明确了编制原则及各相关参与单位的任务分工。

2024年10月至11月19日，标准编制组查阅了国内外工业互联网平台、工业互联网安全防护、化工过程安全、重大危险源监控相关的法律法规标准规范，调研了当前“工业互联网+危化安全生产”的现状及需求，形成了初稿。

2023年11月20日，危化监管一司组织技术研讨会，邀请行业专家就标准初稿逐条进行技术讨论。
2024年11月21日至12月18日，标准编制组根据专家意见，修改优化标准内容，完善形成征求意见稿。

标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

标准编制原则
1.合规为先、注重协调。本标准按照《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写,与现行法律法规、标准规范协调一致、不矛盾、不冲突。

2.关注重点、严控风险。针对危险化学品企业、化工园区安全监督管理过程中存在基础信息缺失、重大危险源安全管理不到位、特殊作业管理不规范、人员聚集等问题，本标准提出对应的建设应用场景及基本要求，提出依托信息技术手段破解传统线下安全监督管理的难点、痛点。

3.立足实战、注重实效。本标准以前期应急管理部印发的《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》等为基础，聚焦平台建设、场景建设的重点、难点问题，提出的相关业务功能和技术架构既能满足日常安全监督管理和平台建设应用需求，又避免给已建成平台的企业和园区带来过多的修改调整。
（二）标准主要技术内容及确定依据
本标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、建设应用场景、总体架构、安全防护要求等7个部分。
1.范围
本标准规定了“工业互联网+危化安全生产”建设标准中总则的基本要求、建设应用场景、总体架构、安全防护要求和通用数据交换规范。

本文件适用于涉及重大危险源的危险化学品生产经营企业、使用危险化学品从事生产的化工企业及化工园区“工业互联网+危化安全生产”的设计、建设、应用。

本文件不适用于下列情况构成的危险化学品重大危险源：

a)  城镇燃气；

b)  地下水封洞库、地下气库；

c)  危险化学品厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）的中转仓储、站场；

d)  港区内从事危险化学品的仓储经营；

e)  用于国防科研生产的危险化学品。
2.规范性引用文件
规范性引用文件是本标准在制定时的参考依据和支撑性文件。标准引用了该文件或文件条款后，引用部分就构成了本标准整体不可分割的组成部分，其作用不仅可以帮助理解该条文的出处及其适用范围，也能帮助理解并诠释标准条文意思。

3.术语和定义
本标准界定了“工业互联网+危化安全生产”、建设应用场景2条术语和定义，同时明确GB 18218、GB 30871、GB/T 44067.1界定的术语和定义适用于本标准。通过明确相关名词术语减少歧义，使标准更容易理解和执行。

4.基本要求
明确了企业和化工园区应结合AQ/T 3034提出的管理要素，围绕具体建设应用场景开展“工业互联网+危化安全生产”建设的原则；明确企业和化工园区依照统一数据格式和交换规范，实现安全生产关键数据的实时采集、汇聚、处理、传输和共享的原则；明确企业和化工园区场景功能应用团队及机制建设的基本要求。

5.建设应用场景
分别提出企业和化工园区的建设应用场景，其中企业建设应用场景包括安全生产基础管理、重大危险源安全管理、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化、特殊作业审批与作业过程管理、人员定位及其他建设应用场景，化工园区建设应用场景包括安全基础管理、重大危险源安全管理、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急及其他建设应用场景，并明确每项建设应用场景的主要功能要求。

6.总体架构
分别提出技术架构和业务架构建设要求。其中“工业互联网+危化安全生产”技术架构包含边缘层、基础设施层（IaaS）、平台层（工业PaaS）、应用层（工业SaaS）和工业安全防护体系，并对每层架构的组件或基础设施提出详细要求；业务架构包含数据汇聚、风险预警、跟踪督办和综合评估等业务流程，并对每项业务流程提出明确要求。

7.安全防护要求
明确了企业及化工园区应从设备安全防护、控制安全防护、网络安全防护、数据安全防护、应用平台软件安全防护、安全管理、物理环境安全等方面开展安全防护工作。应满足GB/T 44462.1中基本级的安全防护要求。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。
《“工业互联网+危化安全生产”建设标准》系列标准及总则的提出，确保了企业和化工园区在实施过程中能够高效整合安全生产相关数据资源和流程，提高安全生产监督管理效率，客观上推动了企业和化工园区整体的数字化和智能化水平。同时，也能避免多次重复建设带来的浪费，具备一定经济效应。
系列标准及总则的实施将有助于推动企业和化工园区安全生产治理体系及能力现代化，显著提升企业和化工园区的安全管理水平，有效防范和化解潜在的安全隐患，减少事故发生的风险，保障人民群众生命财产安全，具备良好的社会效应。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

《职业健康安全管理 绩效评估指引》（ISO 45004-2024）是国际标准化组织（ISO）发布的标准，该标准旨在指导组织如何建立监控、测量、分析和评估流程，评估职业健康安全相关绩效指标。该标准提出组织应通过定期监控和测量确定其系统、流程和活动的安全状态，识别出影响其职业健康安全绩效的关键流程。
本标准吸收了以上国内外先进的标准和技术经验，且与以上标准、文件不冲突、不矛盾。
以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

本标准未采标或参考引用的国外文件，也无对应国际标准。
与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
与有关法律、行政法规、标准关系
本标准与《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》（GB/T 23031.1-2022）等现行的有关国家法律法规和标准不冲突。
配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）
无。
重大分歧意见的处理过程及依据
无。

作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
建议本标准为强制性行业标准。

危险化学品安全是安全生产工作的重中之重，党中央、国务院历来高度重视。近年来，在各地区、各部门、有关企业的共同努力下，危险化学品安全生产形式持续稳定好转，但2023年仍发生了3起重大事故，暴露出线下危险化学品安全风险管控仍存在诸多盲区漏洞，必须加快危险化学品安全风险快速感知、实时监测、超前预警、动态优化、智能决策、联动处置等建设，推动危险化学品安全风险管控数字化转型、智能化升级。

2020年6月30日，中央深改委第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，要求充分利用工业互联网等新一代信息技术提高重点行业安全生产水平。工业互联网与安全生产的有机结合，既有利于加快化工行业数字化转型过程，推动提质增效降本，又有利于提升危险化学品企业和化工园区本质安全水平，有效管控危险化学品安全生产风险，符合制定强制性行标的理由。

标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由
本文件适用于涉及重大危险源的危险化学品生产经营企业、使用危险化学品从事生产的化工企业及化工园区“工业互联网+危化安全生产”的设计、建设、应用。建议本标准在发布6个月过渡期后实施，原因在于：标准颁布后需要对相关地方各级应急管理部门、化工园区、危险化学品重大危险源企业、信息化开发单位、技术咨询单位等进行标准宣贯和培训，以便相关机构和单位了解标准要求，推动对已建“工业互联网+危化安全生产”平台、系统的企业及化工园区对系统进行升级迭代、未开展建设的企业及化工园区严格对标贯彻实施。
与实施标准有关的政策措施

本标准的实施监督部门为各级应急管理部门。

对违反强制性国家标准的行为，相关实施监督部门可依据《中华人民共和国安全生产法》作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：
《中华人民共和国安全生产法》

第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

是否需要对外通报的建议及理由。

无。

废止现行有关标准的建议
无。

涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本标准不涉及产品、过程及服务目录。

其他应予以说明的事项
2024年9月2日，应急管理部办公厅下达任务时标准的名称为《“工业互联网+危化安全生产”建设 第1部分：总则》，经标准编制组讨论，建议将标准名称修改为《“工业互联网+危化安全生产”建设标准 第1部分：总则》。
附件1
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“工业互联网+危化安全生产”建设标准 第1部分：总则





Standard for "industrial internet + work safety of hazardous chemicals" 


Part 1: general principles


（征求意见稿）





中华人民共和国质量监督检验检疫总局
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中华人民共和国应急管理部    发 布















