ICS 03.060
CCS A11

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

` 森林草原防灭火术语 Terminology of forest and grassland fire prevention and suppression (征求意见稿)

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 基本术语	3

3.1 森林火灾 forest fire	3

3.2 草原火灾 grassland fire	3

3.3 火情势 fire regime	3

3.4 森林可燃物 forest fuel	4

3.5 林火行为 fire behavior	5

4 预防	6

4.1 火源管控 fire source control	6

4.2 基础设施 infrastructure	7

4.3 火灾风险 fire risk	8

4.4 监测预警 monitoring and early-warning	8

5 扑救	9

5.1 扑救力量 firefighting force	9

5.2 灭火手段 firefighting measures	10

5.3 灭火装备 firefighting equipment	11

5.4 火场通信 fireground communication	11

5.5 火场安全 fire safety	12

6 灾后处置	12

6.1 火灾原因 fire reason	12

6.2 调查评估 investigation and assessment	13

6.3 灾后安置 post-disaster resettlement	13

6.4 医疗抚恤 medical benefits	13

6.5 灾后恢复 post-disaster recovery	13

参考文献	15

英文索引	17

中文索引	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由应急管理部风险监测和火灾综合防治司提出。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）归口。

本文件起草单位：应急管理部国家自然灾害防治研究院、内蒙古自治区森林消防总队、云南省森林消防总队、应急管理部森林防火预警监测信息中心、国家林业和草原局产业发展规划院、北京林业大学、国家林业和草原局西南调查规划院、中国科学技术大学、东北林业大学。

本文件主要起草人：

森林草原防灭火术语

范围

本文件界定了森林草原防灭火工作的常用术语。

本文件适用于森林草原防灭火行业的科研、教学、管理、统计、生产领域。其中一部分术语适用于森林火灾，另一部分术语适用于草原火灾。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

基本术语

森林火灾 forest fire

失去人为控制，在森林内自由蔓延和扩展，对森林、生态系统和人类带来一定危害和损失的森林燃烧现象。

草原火灾 grassland fire

失去人为控制，在草原上自由蔓延和扩展，对草原、生态系统和人类带来一定危害和损失的草原燃烧现象。

火情势 fire regime

火情势 fire regime

火情势是对稳定生态系统中火在时间和空间尺度上特征的综合描述，火特征包括火的类型，火的时间特征（火的季节、火的回归年、火的频率、火的周期），火的空间特征（过火面积、火斑大小、火点数量），火的强度、烈度和火灾影响等。

火灾类型 fire type

根据燃烧空间位置，分为地表火、地下火、树冠火；根据可燃物的类型和燃烧特性，分为腐殖质火、泥炭火、荒火、草原火、草甸火、灌木火等类型。

防火期 fire season

一年中火灾主要发生的一个或多个时期。

火强度 fire intensity

可燃物燃烧时火以热量形式释放能量的速率。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.5,有修改]

火烈度 fire severity

衡量火对森林和草原的危害程度，一般用烧死树木与草原的百分数表示。

火生态 fire ecology

森林草原火灾的特征和后果，以及它与生态系统和环境系统相互作用、影响的综合反应。

火环境 fire environment

除可燃物和火源外的其它影响火行为的所有因素的总和，主要指天气条件、气候条件、地形条件、土壤条件、火场小气候等。

森林可燃物 forest fuel

森林可燃物 forest fuel

森林环境中能够燃烧的有机物质。

[来源: LY/T 2013—2012,3.1]

可燃物类型 fuel type

指具有明显的代表可燃物种类、形状、大小、组成以及其它一些对林火蔓延和控制难易有影响的特征相似或相同的同质复合体。

[来源: DB23/T 1743—2016,3.25]

可燃物载量 fuel load

单位而积上所有可燃物的绝干质量。

[来源: LY/T 2013—2012,3.5]

细小可燃物 fine fuel

直径小于6毫米的死可燃物。易燃并且在干燥时会迅速被燃烧消耗。包括：草、树叶、蕨类植物、苔藓、松针和小树枝。

可燃物分布 fuel arrangement

特定可燃物类型的水平和垂直分布。可燃物水平分布影响火灾在某一区域水平蔓延的相对容易程度。可燃物垂直排列描述从地下可燃物、地表可燃物、近地面可燃物、1.5—3.5米高位可燃物到冠层可燃物的分布，影响火焰通过可燃物层垂直蔓延的相对容易程度。

可燃物连续性 fuel continuity

可燃物在空间上的连续配置，包括水平和垂直方向的连续性。

[来源: DB23/T 1743—2016,3.14]

可燃物含水率 fuel moisture content

表示可燃物干湿程度的指标，指可燃物所含的水分量与其干重的百分比。

[来源: LY/T 2013—2012,3.4]

树种易燃性 flammability of tree species

森林中的树种在森林火灾中所表现的燃烧难易程度，是对森林中某一树种燃烧特性的定性描述。

林火行为 fire behavior

林火行为 fire behavior

森林草原火灾从可燃物被点燃开始到不断发展、蔓延、衰落、熄灭全过程所表现的特征及其受可燃物、气象和地形的影响所表现出来的所有（全部）特征。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.4，有修改]

林火蔓延 forest fire spread

是林火行为的一个重要指标。包括火场各个方向上的火线蔓延速度、火场形状的变化、火场面积的扩展速度、火场周长的增长速度等。

火焰高度 flame height

火焰顶端至可燃物表面之间的垂直距离。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.6，有修改]

火焰长度 flame length

火焰基部末端至火焰尖端之间的总长度。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.8，有修改]

蔓延速度 spreading speed

火线在单位时间内向前移动的距离。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.11]

火头 fire head

火场各个方向火线蔓延的最前端，通常火强度较大。

明火 flaming

森林可燃物产生火焰的燃烧阶段，又称“有焰燃烧”。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.1]

阴燃 smoldering

森林可燃物没有火焰的燃烧阶段，又称“无焰燃烧”或“暗火”。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.2]

复燃火 restart fire

在明火扑灭后由无焰燃烧转化成有焰燃烧而引起的森林火灾。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.22]

轰燃 flashover

林火在特殊环境中，所有可燃物被同时引燃，形成突发性全面燃烧的现象。

飞火 spot fire

当发生高能量火时，正在燃烧的可燃物（如树皮、腐朽木、球果、鸟窝等）在上升气流和风的作用下，传播到火线前方一段距离引发新的火点、火线的现象。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.18，有修改]

火旋风 fire whirl

由于火场受热不平衡形成火焰气旋而使火呈快速旋转式向前蔓延的现象。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.19，有修改]

火爆 blowup

当发生高能量火时，大量热量通过辐射或对流输送到火线前方未燃区域，加热可燃物使其含水率降低并释放出可燃性气体，当可燃物达到燃点或可燃性气体达到一定浓度时开始着火，产生爆炸式燃烧的现象。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.20，有修改]

爆燃火 fire storm

指林火在特定的可燃物、气象、地形条件下触发的以动力燃烧为主兼容扩散燃烧的一种类似于爆炸式的燃烧现象。

对流柱 convection column

当发生高能量火时，火场燃烧产生的热空气垂直向上运动，四周冷空气不断补充火场产生热对流；加之，火场有部分热能变为动能，推动热空气上升，在燃烧区域的上方形成一个升起的烟柱。

树冠火 crown fire

在可燃物冠层中蔓延的火灾，通常伴随着地表火。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.24，有修改]

地表火 surface fire

在森林、草原地表层可燃物中蔓延的火灾。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.23，有修改]

地下火 underground fire

在地下泥炭层或腐殖质层燃烧蔓延的火灾。

[来源: DB23/T 1743—2016,4.28]

预防

火源管控 fire source control

防火宣传 fire safety awareness

通过多种方式和渠道，向公众传播与森林火灾预防、扑救、安全避险以及相关法律法规等知识和信息的活动。

火源 fire source

引起森林草原火灾的火种来源。

天然火源 natural sources of ignition

由自然现象引发的、可能造成森林或草原火灾的火种来源，主要包括雷击、火山爆发、陨石坠落、滚石火花、泥炭自燃等自然因素。

人为火源 anthropogenic sources of ignition

由人类生产、生活等活动直接或间接引发的，可能导致森林或草原火灾的一切火种来源。

境外烧入火源 foreign sources of ignition

由于境外火灾烧入我国境内而引发森林草原火灾。

故意纵火 intention fire/arson

为了达到某种目的而人为故意引发森林草原火灾。

基础设施 infrastructure

防火工程 fire prevention project

预防和扑救森林草原火灾的重要物质条件，主要包括瞭望、阻隔、预测预报、通信、道路、检查站（哨）、航空护林机场、停机坪等工程。

森林火险监测站 forest fire risk monitoring station

为森林火险预警监测定制的能够人工或自动观测并上报与森林火险相关气象因子的专用设备和站点。

防火瞭望台（塔） fire lookout tower

在林区内设置的专门用于观测林火的高地建筑物。

防火检查站 fire inspection station

拥有固定办公场所、相对固定人员、完善的管理制度，承担森林防火检查任务的站点。

野外停机坪 field aprons

建在无交通条件的重点森林火险区，用于直升机起降、停放和机降、索（滑）降扑火队员的平坦场地。

取水池 water extraction basin

为执行吊桶灭火的航空器或消防车辆补充水量的建（构）筑物，按水源方式分为改造自然水源的取水池和人工建造的取水池。

火灾阻隔带 forest fire obstructing belt

林牧区内，由人工开设或自然形成的，规格符合规定标准，能有效阻隔森林草原火灾蔓延的障碍物或屏障。

自然阻隔带 natural forest fire obstructing belt

由自然障碍物组成的阻隔带。包括水体、沟壑、沙丘、石滩、森林等。

工程阻隔带 artificial forest fire obstructing belt

通过人工开（建）设的阻隔带。包括道路、生土带、防火沟、防火墙等。

生物阻隔带 biological obstructing belt

利用抗火性强的树种或其他植物营造的或改建的能够阻隔或抑制森林草原火灾蔓延的带状区域。包括防火林带、防火草带等。

防火道路 fire prevention road

指在森林、草原等易发生火灾的区域专门修建的，用于阻隔火势蔓延、保障消防车辆通行的隔离通道和应急道路。包括防火公路和简易道路。

生土带 newly-dug soil fire line

按一定线路，在规定宽度范围内清除地表上所有植被，翻起地表新土，能有效阻隔地表火与树冠火的带状空地。

火灾风险 fire risk

森林草原火险 forest and grassland fire risk

发生森林草原火灾的可能性及其火灾的潜在影响。

[来源: GB/T 31164—2014,3.1,有修改]

火险区划 fire risk severity zone

根据发生森林草原火灾的可能性和影响火灾行为的因素划分的森林草原火灾风险区域。

火险因子 fire risk factors

对火险具有影响的气象、火源、可燃物和地形等因子。

火险天气预报 fire weather forecast

根据气象要素来预测森林草原火险等级高低的预报。

火险天气指数 fire risk weather index

根据火险与气象条件之间的关系，将火险气象指数划分成能简单明了地反映火险程度的等级。

火灾发生预报 fire occurrence forecast

综合考虑气象因素（气温、相对湿度、降水、风速、连旱天数等）、可燃物状况（干湿程度、载量、易燃性等）和火源条件（火源种类和时空格局等）来预报火灾发生的可能性。

火行为预报 fire behavior prediction

在充分考虑天气条件和可燃物状况的基础上，考虑地形（坡向、坡位、坡度、海拔等）的影响，预报火灾发生后火蔓延速度、火强度等火行为指标。

监测预警 monitoring and early-warning

火情监测 fire condition monitoring

利用瞭望塔、卫星观测等方式对森林草原火情进行观测、定位、报警、跟踪的行动。

卫星火情监测 fire condition monitoring by satellite

利用安装在卫星上的传感设备（高分辨率的摄像机、辐射仪、扫描仪等），将收集到的火灾信息定时传递到地面相关机构的火情监测方式。

卫星监测热点 satellite monitoring hotspot

由卫星监测到的地面温度异常增高的像元点。

防火视频监控 fire video monitoring

主要由前端监控设备、烟火识别系统、网络传输系统、监控塔、供电保障系统、安全防护系统、视频监控管理系统及其它必要设备组成，不间断地对监控范围进行火情监控，实现火情的早期发现、及时处理的智能系统。

闪电定位系统 lighting location system

实时测量雷电发生的时间、位置、极性、强度、回击数等多项雷电参数的系统。

[来源: LY/T 2576—2016,2.7]

雷电监测网 lighting monitoring network

基于卫星、雷达、大气静电场探测等设备，记录雷电发生位置、时间的监测网络。

预警分级 warning level

根据森林草原火险指标、火行为特征和可能造成的危害程度，将森林草原火险预警级别划分为四个等级，由高到低依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，具体分级标准按照有关规定执行。

扑救

扑救力量 firefighting force

森林消防员 forest firefighter

从事预防、扑救森林草原火灾工作的人员。

森林消防指挥员 forest fire commander

负责领导和组织指挥扑救森林草原火灾的人员。

火情瞭望观察员 fire lookout observer

从地面或空中对森林草原火情瞭望和观察的人员。

森林草原消防队伍 forest and grassland firefighting teams

以保护森林草原资源安全、扑救森林草原火灾为主要任务，经过严格的扑火技战术、安全避险培训和体能训练，配备安全防护装备和必备扑火机具的有组织的队伍。

专业森林草原消防队 professional forest and grassland firefighting teams

以森林草原防火、灭火为主要任务，有建制、有保障，防火期集中食宿和管理的队伍。

半专业森林草原消防队 semi-professional forest and grassland firefighting teams

以森林草原灭火为主要任务，具备组织架构、基础保障和相对固定队员，能够根据火情警报迅速响应并集结至指定位置的队伍。

灭火手段 firefighting measures

火灾扑救 fire suppression

扑灭森林草原火灾的一系列策略和行动。扑救工作取决于可燃物、天气条件、地形特征、火场情况等。

直接灭火 direct attack

扑火人员使用手中的装备、工具沿火线直接扑救森林草原火灾。

间接灭火 indirect attack

通过开设隔离带、以火攻火等方式阻断燃烧条件，从而降低火势，使火逐渐熄灭，适用于火势过大无法直接扑救的场景。

航空灭火 aerial fire fighting

利用直升机、无人机、固定翼飞机等航空器材扑救森林草原火灾的方法，包括机降灭火、索降灭火、吊桶灭火、空中洒水（化学灭火剂）、空投灭火弹等。

化学灭火 chemical fire extinguish

使用化学灭火（阻燃）剂来扑灭火灾或阻滞火灾蔓延的措施。

机械灭火 mechanical fire extinguish

利用重型灭火机械（如履带式森林消防车等）对森林草原火灾进行扑救的各种措施。

以火攻火 fighting fire with fire

在火线前方一定的位置，通过用人工点烧方法烧出一条火线，在人为控制下使这条火线向火场烧去，形成隔离带，达到控制火场扑灭森林草原火灾的一种方法。

以水灭火 fighting fire with water

利用水的热容量大、冷却作用强、对火有克制作用的自然属性来达到降低火势将火熄灭的一种方法。

风力灭火 fighting fire with wind

利用强风把燃烧释放出来的热量吹散使温度降到燃点以下，同时将细小可燃物吹向火烧迹地内，切断可燃物水平分布，从而达到灭火目的的一种方法。

清理火场 cleanup burned area

清除火场边缘及火烧迹地内的残火、暗火等。

看守火场 guards fire scene

清理火场后，组织人员对整个火场进行一定时间的看守，是彻底扑灭森林草原火灾的保证。

灭火装备 firefighting equipment

风力灭火机 pneumatic extinguisher

以发动机驱动叶片轮形成高速气流实现扑灭森林草原火灾。

水枪 water gun

与水带连接喷射密集充实水流，达到灭火目的的射水工具。

水泵 pump

利用机械力量产生压力将水输送并喷射到燃烧物上使火熄灭的装备。

灭火弹 fire extinguishing bomb

自启动式灭火装置，内部填充干粉或水基类等灭火介质，通过内爆抛洒灭火介质，对火焰进行压制或扑灭，通常有手投式灭火弹、空投式灭火弹等。

点火器 ignitor

主要用于计划烧除和以火攻火的点火工具，也是点火自救的工具。

森林消防车 fire-fighting caravan

用于森林消防工作的机动车辆。

[来源: LY/T 2577—2016,3.1]

火场通信 fireground communication

防火通信车 forest fireproofing communication vehicle

以汽车、特种车等车辆为平台，安装有通信、操作控制设备，具备森林防火通信、指挥调度、信息处理等保障功能的电子信息车总称。

短波通讯 shortwave communication

波长在10～100米之间，频率范围3～30兆赫的一种无线电通信技术，是森林草原防灭火中应用较早的一种通讯方式。

超短波通讯 ultrashort wave communication

波长在1～10米之间，频率在30～300兆赫的无线电波通信技术，适用于平原林区和山峦起伏不大的小面积林区。

北斗导航通讯 beidou navigation communication

通过北斗卫星定位与通讯系统，使用北斗终端设备、应用系统和应用服务，完成森林草原防灭火相关的定位导航授时、地基增强、精密单点定位、短报文通信、搜救等多种应用功能。

火场安全 fire safety

点火自救 self-rescue by ignition

在森林草原火灾中，当人员被火围困难以逃生时，主动点燃身边的可燃物，形成相对安全的火烧迹地，利用已烧区域无明火和可燃物的特性，从而躲避大火的袭击，保护自身安全的应急措施。

安全区 safe zone

在森林草原火灾现场或附近划定的相对安全的区域，该区域通常没有可燃物或可燃物较少，且远离火源，可用于人员集结、物资存放和紧急避险等。

逃生路线 escape route

在森林草原区域提前规划好的人员疏散通道，用于在火灾发生时引导人员快速、安全地撤离到安全区域，避免人员被困火场或遭受火灾危害的路线。

紧急避险 emergency sheltering

在森林草原火灾中，当人员面临直接的火灾威胁且无法及时撤离时，采取的紧急防护和自救措施。

灾后处置

火灾原因 fire reason

人为火 human-caused fire

由人为因素直接或间接引起的森林草原火灾。

自然火 natural fire

由自然因素引起的森林草原火灾，如雷击、森林草原可燃物自燃、火山爆发等引发的森林草原火灾。

雷击火 lightning fire

由于雷击引起的森林草原火灾。

[来源: LY/T 2576—2016,2.2,有修改]

外来火 invader fire

由邻国烧入我国境内的森林草原火灾，又称入境火或边境火。

农事用火 agricultural burning

人们为了农业生产开展的烧荒烧炭、烧秸秆、烧地边等行为。

生活用火 fire for living activity

人们在日常生活中对火的应用。如野外吸烟、祭祀用火、烤火、烧饭、驱蚊虫、烟囱跑火、小孩玩火等。

炼山造林 mountain refining and afforestation

人们为了植树造林在采伐迹地或宜林地上用火烧来清理林地的一种营林措施。

祭祀用火 fire for sacrifice activity

人们在祭祀活动中烧纸、焚香、燃放烟花爆竹等行为。

调查评估 investigation and assessment

火烧迹地/过火面积 burned area

燃烧过后形成的过火区域的面积。

受害森林面积 affected forest area

指火灾发生后，受到损害郁闭度在0.3以上的乔木林地面积、经济林地面积和竹林面积、国家特别规定的灌木林地面积，农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积。

火灾调查评估 fire investigation and assessment

对森林草原火灾发生时间、地点、原因、肇事者、受害面积和蓄积、人员伤亡、其它经济损失及重大影响等情况分级进行调查和评估，总结火灾教训，提出火灾防范和整改措施。

雷击火灾调查 lightning-caused forest fire investigation

在雷击火发生后，对事故现场情况、背景情况的勘察、取证、鉴定、评估以及做出结论的全过程。

火灾损失 fire loss

因火灾造成的用货币或其它方式表示的损失。包括直接损失和间接损失，直接损失如烧毁、烧死、烧伤的林木等，间接损失如因火灾引起的林分生产力下降等。

[来源: LY/T 1846—2009,3.8]

火灾统计 fire statistics

对森林草原火灾情况进行统计。

火灾等级fire classification

按照受害森林面积和伤亡人数划分森林火灾等级，按照受害草原面积、伤亡人数和经济损失划分草原火灾等级。

扑火经费 firefighting funds

扑火中消耗的一切费用，包括扑火人员补助、误工补贴、扑火用食品、物资支出、扑火车辆和机具油料消耗及使用和运输中的维修费等，单位：万元。

灾后安置 post-disaster resettlement

对灾民进行安置和救助，保障灾民的基本生活条件，做好卫生防疫工作，防止传染病的发生和传播。

医疗抚恤 medical benefits

对因扑救森林草原火灾负伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

灾后恢复 post-disaster recovery

森林草原火灾发生后，森林、林木、林地、草原的经营单位和个人采取的更新造林、种草等措施，恢复火烧迹地森林、草原植被。

参考文献

[1]	GB/T	10280-2008	林业机械 便携式风力灭火机
[2]	GB/T	31164-2014	森林火险气象预警
[3]	GB/T	36743-2018	森林火险气象等级
[4]	GB/T	38590-2020	森林资源连续清查技术规程
[5]	LYJ	127-1991	森林防火工程技术标准
[6]	QX/T	301-2015	林业气象观测规范第4部分:森林地被可燃物含水量观测
[7]	QX/T	531-2019	气象灾害调查技术规范 气象灾情信息收集
[8]	MH/T	1033-2011	森林航空消防技术规范
[9]	LY/T	1063-2008	全国森林火险区划等级
[10]	LY/T	1172-1995	全国森林火险天气等级
[11]	LY/T	1173-2010	东北、内蒙古林区营林用火技术规程
[12]	LY/T	1627-2005	中国森林火灾编码
[13]	LY/T	1679-2006	森林火灾扑救技术规程
[14]	LY/T	1719-2017	林业机械 便携式风水两用灭火机
[15]	LY/T	1765-2008	森林防火瞭望台瞭望观测技术规程
[16]	LY/T	1846-2009	森林火灾成因和森林资源损失调查方法
[17]	LY/T	2013-2012	森林可燃物的测定
[18]	LY/T	2014-2012	森林火灾名称命名方法
[19]	LY/T	2081-2012	便携式储能灭火水枪
[20]	LY/T	2085-2013	森林火灾损失评估技术规范
[22]	LY/T	2104-2013	长江上游地区森林防火生物林带工程建设技术规程
[23]	NY/T	2168-2012	草原防火物资储备库建设标准
[24]	LY/T	2180-2013	森林火灾信息分类与代码
[25]	LY/T	2245-2014	森林火灾隐患评价标准
[26]	LY/T	2246-2014	森林消防专业队伍建设和管理规范
[27]	LY/T	2328-2014	木荷防火林带营建技术规程
[28]	LY/T	2408-2015	重大自然灾害林业灾损调查与评估技术规程
[29]	LY/T	2576-2016	雷击森林火灾调查与鉴定规范
[30]	LY/T	2577-2016	森林消防车辆外观制式涂装规范
[31]	LY/T	2578-2016	森林火险预警信号分级及标识
[32]	LY/T	2579-2016	森林火险监测站技术规范
[33]	LY/T	2580-2016	森林防火通信车通用技术要求
[35]	LY/T	2581-2016	森林防火视频监控系统技术规范
[36]	LY/T	2582-2016	森林防火视频监控图像联网技术规范
[37]	LY/T	2585-2016	森林火灾信息处置规范
[38]	LY/T	2616-2016	生物防火林带经营管护技术规程
[40]	LY/T	2662-2016	森林防火安全标志及设置要求
[41]	LY/T	2663-2016	森林防火地理信息系统技术要求
[42]	LY/T	2665-2016	森林火险因子采集站建设及采集技术规范
[43]	LY/T	2666-2016	东北、内蒙古边境森林防火阻隔系统建设技术要求
[44]	LY/T	2795-2017	森林防火指挥调度系统技术要求
[45]	LYT	2796-2017	森林消防指挥员业务培训规范
[46]	LY/T	2797-2017	森林消防队员技能考核规范
[47]	LY/T	2798-2017	森林防火宣传设施设置规范
[48]	LY/T	2799-2017	东北、内蒙古林区改培型防火林带技术规范
[49]	LY/T	2813-2017	木荷防火林带造林技术规程
[51]	LY/T	3117-2019	中国森林认证森林消防队建设
[52]	LY/T	5006-2014	森林航空消防工程建设标准
[53]	LY/T	5007-2014	林火阻隔系统建设标准
[54]	LY/T	5009-2014	森林消防专业队伍建设标准
[55]	DB23/T	1743-2016	森林防火基本学术术语
[55]	森林火灾统计主要名词解释

英文索引

A
aerial fire fighting	5.2.6
affected forest area	6.2.2
agricultural burning	6.1.5
anthropogenic sources of ignition	4.1.4
artificial forest fire obstructing belt	4.2.9
B
beidou navigation communication	5.4.4
biological obstructing belt	4.2.10
blowup	3.4.13
burned area	6.2.1
C
chainsaw	5.3.8
chemical fire extinguish	5.2.7
cleanup burned area	5.2.12
combination tools	5.3.5
control line	5.2.4
convection column	3.4.15
crown fire	3.4.16
D
direct attack	5.2.2
E
emergency sheltering	5.5.6
escape route	5.5.5
foreign sources of ignition	4.1.5
F
field aprons	4.2.5
fighting fire with fire	5.2.9
fighting fire with water	5.2.10
fighting fire with wind	5.2.11
fine fuel	3.3.4
fire behavior	3.4.1
fire behavior prediction	4.3.7
fire classification	6.2.7
fire condition monitoring	4.4.1
fire condition monitoring by satellite	4.4.2
fire ecology	3.1.7
fire environment	3.1.8
fire extinguishing bomb	5.3.6
fire for living activity	6.1.6
fire for sacrifice activity	6.1.8
fire inspection station	4.2.4
fire intensity	3.1.5
fire investigation and assessment	6.2.3
fire line/ fireline	5.2.5
fire lookout observer	5.1.3
fire lookout tower	4.2.3
fire loss	6.2.5
fire occurrence forecast	4.3.6
fire prevention project	4.2.1
fire prevention road	4.2.11
fire regime	3.1.1
fire risk	4.3
fire risk factors	4.3.3
fire risk severity zone	4.3.2
fire risk weather index	4.3.5
fire safety	5.5
fire season	3.1.3
fire severity	3.1.6
fire source	4.1.2
fire source control	4.1
fire statistics	6.2.6
fire storm	3.4.14
fire suppression	5.2.1
fire type	3.1.2
fire video monitoring	4.4.4
fire weather forecast	4.3.4
fire whirl	3.4.12
fire-fighting caravan	5.3.9
firefighting equipment	5.3
firefighting force	5.1
firefighting funds	6.2.8
firefighting measures	5.2
fireground communication	5.4
flame height	3.4.3
flame length	3.4.4
flaming	3.4.7
flammability of tree species	3.3.8
flashover	3.4.10
forest and grassland fire risk	4.3.1
forest and grassland firefighting teams	5.1.4
forest fire	3.1
forest fire commander	5.1.2
forest fire obstructing belt	4.2.8
forest fire risk monitoring station	4.2.2
forest fire spread	3.4.2
forest firefighter	5.1.1
forest fireproofing communication vehicle	5.4.1
fuel arrangement	3.3.5
fuel continuity	3.3.6
fuel load	3.3.3
fuel moisture content	3.3.7
fuel type	3.3.2
G
guards fire scene	5.2.13
H
human-caused fire	6.1.1
I
ignitor	5.3.7
indirect attack	5.2.3
intention fire/arson	4.1.6
invader fire	6.1.4
lightning-caused forest fire investigation	6.2.4
lighting location system	4.4.5
lighting monitoring network	4.4.6
lightning fire	6.1.3
M
mechanical fire extinguish	5.2.8
medical benefits	6.4
monitoring and early-warning	4.4
mountain refining and afforestation	6.1.7
N
natural fire	6.1.2
natural forest fire obstructing belt	4.2.8
natural sources of ignition	4.1.3
newly-dug soil fire line	4.2.12
P
pneumatic extinguisher	5.3.1
post-disaster recovery	6.5
post-disaster resettlement	6.3
professional forest and grassland firefighting teams	5.1.5
pump	5.3.3
R
restart fire	3.4.9
S
safe zone	5.5.4
satellite monitoring hotspot	4.4.3
self-rescue by ignition	5.5.1
semi-professional forest and grassland firefighting teams	5.1.6
shortwave communication	5.4.2
smoldering	3.4.8
spot fire	3.4.11
spreading speed	3.4.5
surface fire	3.4.17
T
tool number two	5.3.4
U
ultrashort wave communication	5.4.3
underground fire	3.4.18
W
warning level	4.4.7
water extraction basin	4.2.6
water gun	5.3.2

中文索引

A
安全区	5.5.4
B
半专业森林草原消防队	5.1.6
爆燃火	3.4.14
北斗导航通讯	5.4.4
C
草原火灾	3.2
超短波通讯	5.4.3
D
地表火	3.4.17
地下火	3.4.18
点火器	5.3.7
点火自救	5.5.1
调查评估	6.2
短波通讯	5.4.2
对流柱	3.4.15
E
二号工具	5.3.4
F
防火道路	4.2.12
防火工程	4.2.1
防火检查站	4.2.5
防火瞭望台（塔）	4.2.3
防火视频监控	4.4.4
防火通信车	5.4.1
防火线	5.2.5
防火宣传	4.1.1
飞火	3.4.11
风力灭火	5.2.11
风力灭火机	5.3.1
复燃火	3.4.9
G
工程阻隔带	4.2.10
故意纵火	4.1.6
过火面积	6.2.1
H
航空灭火	5.2.6
轰燃	3.4.10
化学灭火	5.2.7
火爆	3.4.13
火场安全	5.5
火场通信	5.4
火环境	3.1.8
火季节	3.1.3
火烈度	3.1.6
火强度	3.1.5
火情监测	4.4.1
火情瞭望观察员	5.1.3
火情势	3.1.1
火生态	3.1.7
火险区划	4.3.2
火险天气预报	4.3.4
火险天气指数	4.3.5
火险因子	4.3.3
火行为预报	4.3.7
火旋风	3.4.12
火焰高度	3.4.3
火焰长度	3.4.4
火源管控	4.1
火灾等级	6.2.7
火灾调查评估	6.2.3
火灾发生预报	4.3.6
火灾风险	4.3
火灾类型	3.1.2
火灾扑救	5.2.1
火灾损失	6.2.5
火灾统计	6.2.6
火灾阻隔带	4.2.8
J
机械灭火	5.2.8
基础设施	4.2
祭祀用火	6.1.8
间接灭火	5.2.3
监测预警	4.4
紧急避险	5.5.6
K
看守火场	5.2.13
可燃物含水率	3.3.7
可燃物类型	3.3.2
可燃物连续性	3.3.6
可燃物分布	3.3.5
可燃物载量	3.3.3
控火线	5.2.4
L
雷电监测网	4.4.6
雷击火	6.1.3
雷击火灾调查	6.2.4
炼山造林	6.1.7
林火蔓延	3.4.2
林火行为	3.4.1
M
蔓延速度	3.4.5
灭火弹	5.3.6
灭火手段	5.2
灭火装备	5.3
明火	3.4.7
N
农事用火	6.1.5
P
扑火经费	6.2.8
扑救力量	5.1
Q
清理火场	5.2.12
取水池	4.2.7
R
人为火	6.1.1
人为火源	4.1.4
S
森林草原火险	4.3.1
森林草原消防队伍	5.1.4
森林火险监测站	4.2.2
森林火源	4.1.2
森林火灾	3.1
森林消防员	5.1.1
森林消防指挥员	5.1.2
生活用火	6.1.6
生土带	4.2.13
生物阻隔带	4.2.11
受害森林面积	6.2.2
树冠火	3.4.16
树种易燃性	3.3.8
水泵	5.3.3
水枪	5.3.2
T
逃生路线	5.5.5
天然火源	4.1.3
W
外来火	6.1.4
卫星火情监测	4.4.2
卫星监测热点	4.4.3
X
细小可燃物	3.3.4
Y
野外停机坪	4.2.6
医疗抚恤	6.4
以火攻火	5.2.9
以水灭火	5.2.10
阴燃	3.4.8
油锯	5.3.8
预警分级	4.4.7
Z
灾后安置	6.3
灾后恢复	6.5
直接灭火	5.2.2
专业森林草原消防队	5.1.5
自然火	6.1.2
自然阻隔带	4.2.9
组合工具	5.3.5

《森林草原防灭火术语》

（■征求意见稿 □送审稿 □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年6月5日

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框涂选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

一、工作简况

（一）任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2025年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕23号）的要求，国家标准《森林草原防灭火术语》的计划编号为20251309-T-450，项目周期12个月，由SAC/TC307 全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会组织起草和审查。

本标准是根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》（2023年）的要求，在应急管理部政策法规司、应急管理部风险监测和火灾综合防治司的组织下，由应急管理部国家自然灾害防治研究院牵头，会同相关参编单位按照国家标准化管理委员会有关强制性国家标准的制定精神起草完成。

（二）制定背景

森林草原防灭火术语是支撑林草行业基础性、通用性工作的重要内容，在火灾防治管理过程中，使用统一的术语对提高部门间以及扑火队员间的沟通效率具有重要意义，是保证上级命令和政策准确传达的关键基础；在扑火行动中，使用统一的术语是实现统一指挥、提高扑火效率、降低人员伤亡的重要前提；在森林防火教学科研中，使用统一的术语有利于知识的传授，减少因表达不同而造成的歧义与困惑，提高科研和教学的规范性、严谨性。

目前，森林草原防灭火行业没有一项系统全面的专门针对术语的标准。自机构改革以来，森林草原防灭火工作有了新的形势与要求，因此为达到统一规范的目的，亟需出台一项专门关于术语的标准，应用于各森林草原防灭火部门之间的沟通协调；应用于森林草原防灭火工作的指挥管理、应用于森林草原防灭火教学科研；以改变目前术语应用不统一、沟通协调难度大等问题。

本标准的制定是完善森林草原防灭火知识体系、工作体系特别重要的一环，也是开展森林草原防火知识教育、宣传、培训、学术交流等工作的基本依据，为奠定我国森林草原防灭火事业科学化、规范化的专业基础具有重要意义。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2022年5月～6月成立标准起草工作组，应急管理部国家自然灾害防治研究院牵头负责本文件的制/修订工作，内蒙古自治区森林消防总队、云南省森林消防总队、应急管理部森林防火预警监测信息中心、国家林业和草原局产业发展规划院、北京林业大学、国家林业和草原局西南调查规划院、中国科学技术大学、东北林业大学参加标准的制订工作。

（四）主要起草过程

初稿编制阶段

2022年5月～6月，在应急管理部国家自然灾害防治研究院的牵头协调下，成立标准项目组，认真学习有关标准编写的规定，开展对森林草原防灭火术语国内外相关资料的查询和收集工作；项目组成员通过对现有的专业著作、国家标准、行业标准和地方标准进行整合，并将相关资料进行归纳总结，通过研讨会的形式，探讨关于本标准的编制思路，经过反复的调整、修改和完善，最终确定了编制森林草原防灭火术语的技术路线和总体方案。

2022年6月～2024年3月，标准项目组进行实地调研工作，结合前期资料走访各大林业院校，拜访有丰富森林草原防灭火经验的专家，总结、整理现有的学术成果，形成了本标准的初稿。

2023年12月1日，应急管理部组织召开标准项目立项专家审查会议，来自应急部及国家消防救援局等有关单位、中央企业、高等院校、地方消防和林草部门等20名专家出席会议。与会专家审阅了标准计划项目草案、标准申报书等立项材料，进行了质询和讨论，对该标准进行了投票，其中同意19票，不同意0票，弃权0票，一致同意该标准立项。

2024年4月28日，应急管理部风险监测和火灾综合防治司组织召开标准立项审查会，与会专家对该标准计划项目进行了投票表决，参加投票的专家共21人，21票同意，0票不同意，0票弃权。结果是同意该国家标准立项，按照专家意见修改完善后，按程序申报立项。会后标准起草组根据专家意见进一步调研，修改完善标准文本。

2024年10月18日，标委会秘书处组织召开标准立项评估会，该会议以腾讯会议的形式开展，专家对标准内容及相关技术进行了质询，标准起草组予以解答。

2025年2月13日该标准在全国标准信息公共服务平台进行公示，于2025年3月15日公示结束，2025年4月30日正式批准立项。

2025年6月6日，召开标准立项启动会。会上专家提出将该标准名称由《森林草原防灭火专业术语》修改为《森林草原防灭火术语》，建议按照现行条例和预案重新梳理标准框架。

征求意见阶段

待该阶段结束后再进行补充。

标准编审阶段

待该阶段结束后再进行补充。

标准报批阶段

待该阶段结束后再进行补充。

标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

1. 本标准的编写要求符合GB/T 1.1—2000标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则所规定的章、节、条、款等内容。

2. 本标准编写过程中遵循全面、科学、合理的原则，遵循与现行国家法律、法规、政策、规章、标准等相协调的原则。

本标准的编写坚持理论研究与实际调研相结合的原则。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1. 范围

本文件界定了森林草原防灭火工作的常用术语。

本文件适用于森林草原防灭火行业的科研、教学、管理、统计、生产领域。其中一部分术语适用于森林火灾，另一部分术语适用于草原火灾。

主要技术内容

本文件界定了森林草原防灭火工作的常用术语。主要包括基本术语、预防、扑救、灾后处置等内容。

确定依据

本标准通过查阅国内、国际大量的相关资料，对标准中的每条术语进行反复的推敲论证，最后确定了标准的整体思路和框架。并实地走访了多所国内院校，拜访了具有丰富防火工作经验的专家，听取他们的意见，并归纳总结融入本标准中，标准的内容符合森林草原防灭火工作的实际需求。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

本标准中所含术语，符合我国森林草原防灭火工作的实际，有利于各森林草原防灭火机构之间的沟通协调；有利于森林草原防灭火工作的指挥管理；有利于森林草原防灭火工作的教学科研；能够提高森林草原防灭火的工作效率，具有巨大的社会效益、经济效益和生态效益。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的内容不违反相关现行法律、法规及强制性国家标准的规定。

与本标准相关的国家标准有9项，GB/T 5907.1～GB/T 5907.5 是与城市消防相关的术语，由于城市消防与森林草原防灭火之间存在一定的差异性，因此，上述5项标准与本标准的内容并不冲突，部分内容可作为本标准的参考与借鉴。GB/T 6926-2008 林业机械 分类词汇，主要侧重于产品术语，与本标准的内容不冲突，部分内容可作为本标准的参考与借鉴。GB/T 15565-2020图形符号 术语，主要侧重于图形符号类术语，与本标准的内容不冲突，部分内容可作为本标准的参考与借鉴。GB/T 40451-2021 草原与牧草术语，主要侧重于基础术语，与本标准的内容不冲突，部分内容可作为本标准的参考与借鉴。GB/T 5907.1-2014消防词汇 第一部分：通用术语，仅涵盖消防大类，未对每一大类详细展开，缺少专门针对森林和草原防灭火方面的术语和定义。

与之相关的地方标准有1项，DB23/T 1743-2016森林防火基本学术术语，主要侧重于教学科研，是本标准中教学科研部分术语的主要参考与借鉴。

因此为进一步统一规范我国森林草原防灭火术语，特制定本标准。

配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

无。

重大分歧意见的处理过程及依据

无。

作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议将本标准作为推荐性标准。术语标准随着时间的推移，会出现相应的变化，尤其是一些涉及机具装备类的术语，随着科技技术的发展，会出现相应的革新，且时间周期相对较短。因此，为确保森林草原防灭火术语的科学性和适用性，建议将本标准作为推荐性国家标准。

标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议本标准的过渡期为24个月。本标准中涉及森林草原防灭火机具装备，考虑到内容所涉及的技术改造时间较长，成本投入较大，应预留足够的老旧产品退出市场的时间，因此建议本标准的过渡期为24个月。

与实施标准有关的政策措施

由于本标准是推荐性国家标准，因此为使标准能够尽快应用，建议由标准对口业务司局牵头，督促归口标委会及标准起草单位进行标准内容的宣贯，同时对于标准中的疑问应予以相应的解答，以便于标准实施单位能够更好的理解标准文本的内容，推动标准的贯彻与落实。同时建议对口业务司局开通标准实施应用反馈机制，对于标准实施过程中的问题能够及时进行反馈，对口业务司局将反馈意见发送给归口标委会及标准起草单位，并督促其及时进行整改，以便于保持标准的科学性和先进性。

是否需要对外通报的建议及理由。

无需对外通报。由于我国森林草原防灭火体制机制与国外有着较大差异，因此所使用的术语也将会有很大差异，因此无需进行对外通报。

废止现行有关标准的建议

建议废止DB23/T 1743-2016森林防火基本学术术语，这项标准是地方标准，使用范围较小，同时这项标准中的内容将基本全部包含在本标准中，因此，建议废止上述标准。

涉及专利的有关说明

无。

标准所涉及的产品、过程或者服务目录

森林草原防灭火机具装备。

其他应予以说明的事项

无。